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ConnectedCooking Pro
Cloudové síťové řešení a aplikace určená pro profesionální kuchyně na bázi otevřené platformy ke kontrole, řízení a dokumentaci kuchyňských procesů a dat, do které lze digitálně začlenit hodnoty a procesní data kuchyňských zařízení s vlastními cloudovými řešeními a také další záznamy a měření snímačů. Nezávislé na platformě a přístupné z každého internetového prohlížeče. Prostřednictvím připojovacího rozhraní Ethernet, WLAN nebo routeru LTE (nutná SIM karta) lze připojit do sítě libovolný počet zařízení. Brána umožňuje začlenění sítí snímačů. Další zapojení výstupních zařízení (mobilní telefony, tablety, nositelná elektronika) do sítě umožňuje mobilní digitální řízení procesů.
Modul Řízení jakosti a hygieny:
Digitalizace stávajících hygienických procesů prostřednictvím rozhraní s rozsáhlým řízením kvality a hygieny s digitálními kontrolními seznamy, prováděná mobilními terminály. Kontrolní listy přizpůsobitelné a přiřaditelné různým rolím a lokalitám provozu. Předávání dat chráněných proti manipulaci přes bránu prostřednictvím podpory rádiových snímačů teploty, rádiových zapichovacích teploměrů a možností zadání / kamer mobilních terminálů. Důležitá data HACCP se automaticky zaznamenávají a přehledně dokumentují. V případě nedodržení nastavitelných referenčních hodnot se automaticky vytvoří individuální kontrolní seznamy opatření. Do systému lze integrovat snímače teploty. Tyto snímače pokrývají teplotní rozsah od -40°C až do +70°C (+250°C s externím snímačem) a lze je naprogramovat jako snímač pohybu ve 3 osách. Frekvence snímače v rozsahu MHz, rádiový rozsah a dosah ve volném poli minimálně 100 metrů, zaznamenává minimálně 15 000 měřicích bodů s datem a časovým razítkem.
Modul pro správu receptů
Vytváření menu, pokrmů, receptů, varných programů a ingrediencí v režimu přípravy pokrmů. Přenos přípravy do příslušných cílových zařízení. Automatické zaznamenávání alergenů a nutričních hodnot prostřednictvím integrované databáze potravin. Standardizace plánů přípravy a pracovních postupů prostřednictvím předem zadaných kroků přípravy. Přístup k více než 1 000 vyzkoušených uložených receptů. Rozdělení varných programů na všechna zařízení připojená do sítě i mimo danou lokalitu. 
Modul pro správu zařízení
Centrální správa a ovládání zařízení, uživatelských práv, provozního stavu, programů, nastavení parametrů a historie chyb. Alarmy, výzvy k činnosti a chybová hlášení lze poslat v podobě zprávy push uživateli a po schválení také servisnímu partnerovi. Volitelně lze nastavit vzdálený přístup, diagnostiku a údržbu ze strany servisního partnera.
Vzdálený přístup
Přehled zařízení a změny nastavení konvektomatů prostřednictvím vzdáleného přístupu 
Bezpečnost
Shromážděná data musí být zašifrována podle nejnovějších standardů a smí být přístupná pouze vybraným příjemcům. Data se musí zabezpečit zálohováním.
Systémové předpoklady
V místě instalace musí být k dispozici buď síť se standardním WiFi 802.11 b/g/n 2,4 GHz orientovaná na rádiový směr zařízení dopředu a nahoru, nebo ethernetová síťová zásuvka RJ45 pro každé zařízení.
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