


Beskrivningstext för alla iCombi Classic gasmodeller 

Kombiugn (6 x 1/1 GN)
Modell: RATIONAL iCombi Classic 6-1/1 G
Kombiugn med nätverksanslutning (tillval) för automatisk matlagning som uppfyller DIN 18866. Gasdriven bordsmodell för hygienisk installation på ett plant underlag eller mot väggen. Kombiugnens in- och utsida är tillverkad i rostfritt stål enligt DIN 1.4301 och ugnsutrymmet är utformat utan fogar med rundade hörn, erbjuder optimerad luftcirkulation och är isolerat mot värmestrålning. Elektroniska temperaturbegränsare för hög säkerhet i varmluftssystem och ånggenerator samt integrerad fläkthjulsbroms. Aktiv och högeffektiv avfuktning som ger ett perfekt tillagningsresultat även vid full beskickning. Integrerat, underhållsfritt fettavskiljningssystem utan extra fettfilter. Dynamisk luftcirkulation i ugnsutrymmet tack vare intelligent reverserande fläkthjul med fem hastigheter, som anpassas efter situationen och kan programmeras manuellt. Kombiugnen har en ventilerad ugnsdörr med tvåglasfönster, varav ett svängbart innerglas med värmereflekterande specialbeläggning samt uttagbar ugnstätning för enkel rengöring och smidiga byten utan hjälp av servicetekniker. Dörrhandtag med enhandsgrepp och automatlås. Dessutom har den en TFT-färgdisplay på minst 4,3 tum och realtidsklocka. Ugnsutrymmet är utrustat med energisnål och hållbar LED-belysning. Kombiugnen beskickas antingen med hjälp av ett fast inhängningsställ (med minst 68 mm skenavstånd) eller en gejderställvagn (minst 64 mm) med plats för 6 galler eller plåtar (1/1 GN) för längsgående beskickning av GN-tillbehör. Integrerad sifon för anslutning till avloppsnät eller ränna. Det går även att ansluta till en energioptimeringsanläggning enligt DIN 18875. Vagnens översta gejderspår får inte placeras högre än 1,60 m för att uppfylla regelverket.Automatisk anpassning av installationsplats (höjd/sjudpunkt) genom kalibrering av kombiugnen. Enkel, språkoberoende användning med ikoner. 2 års garanti, även på delar, arbetstid och transport. Följande deklarationer, gränsvärden eller godkännanden (eller motsvarande) krävs: IP X5, Intertek, SVGW/SSIGE, CE, VDE, GS, EMC, WRAS, Watermark, NSF, FDA, DEKRA; HKICert, EnergyStar, DVL/Germanischer Lloyd, PCTAE44, drift med naturgas med en väteandel på upp till 20 %. Kombiugnen får användas utan manuell övervakning. Tillverkaren måste vara certifierad enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 50001. Kombiugnen kan köras i följande driftlägen: Ånga, Varmluft och Kombiläge med fri fuktreglering, Regenerering, Tillagning på låg temperatur, Delta-T-tillagning, Tillagning med kärntemperatur, Nedkylning. Ugnstemperaturen kan ställas in på +30 °C till +300 °C. Kombiugnen är utrustad med helautomatisk, exakt mätning i 10-procentsteg, styrning och visning av fukthalten i ugnsutrymmet. Förberedda rätter kan värmas och färdiglagas genom noggrann styrning av ugnsklimatet, även när de redan är upplagda på tallrik. Det går att lägga in upp till 100 matlagningsprogram med upp till 12 steg, som kan namnges individuellt på olika språk (även med andra alfabet än det latinska). Ångan alstras utan tryck, med hjälp av en ånggenerator med självrengöringsprogram samt automatisk avkalkning och skötsel, oberoende av inställd hårdhetsgrad för vattnet. Drift utan vattenavhärdningsanläggning. Tack vare självrengöringsprogrammet slipper du avkalka kombiugnen manuellt. Service-diagnossystem med automatisk visning av servicemeddelanden, självtestfunktion för att aktivt kontrollera kombiugnens funktioner. Kombiugnen är försedd med ett helautomatiskt rengöringssystem som är oberoende av vattentryck och erbjuder flera rengöringsnivåer. Bättre arbetsmiljö genom användning av fosfor- och fosfatfria rengöringstabletter i fast form. Kombiugnen har flera rengöringsprogram, som även kan köras utan uppsikt över natten. Integrerad handdusch med automatisk återföring och två lägen för dusch eller stråle. Helintegrerat gränssnitt för trådlöst nätverk (tillval) utan extern antenn och Ethernet-port för anslutning till en molnbaserad nätverkslösning för fjärrstyrning. Central programmering av matlagningsprogram och överföring till maskiner. Insamling av service- och HACCP-data och data om aktuellt ugnsklimat, inställt driftläge och återstående tillagningstid. Lokalt datautbyte kan också ske via det integrerade USB-gränssnittet eller molnlösningen utan särskild programvara från tillverkaren. Administration av matlagningsprogram och produktion samt hantering av maskiner kan utföras via en molnbaserad lösning. För matlagningssystemet finns värden för CO2 e-avtrycket (PCF) för cradle to gate, cradle to grave och cradle to grave med förnybar energi enligt kraven i ISO 14067, verifierat av ett nationellt ackrediterat certifieringsorgan (Accredited Certification Body)


	Tekniska data
	schemalagd
	övrigt

	Hela kombiugnen inkl. handtag osv. [BxHxD]
	ca 850 x 850 x 850 mm
	

	Volym:
	6 gejderspår 1/1 GN
	

	Temperaturområde
	+30–300 °C
	

	Prestanda
(Nominell effekttillförsel)
	Naturgas* H/L: 13 kW
Gasol 3 B/P: 14 kW
Gasol 3 P: 13 kW
	

	Effekt ”Varmluft”

	Naturgas* H/L: 13 kW
Gasol 3 B/P: 14 kW
Gasol 3 P: 12 kW
	

	Effekt ”Ångkoka”
	Naturgas* H/L: 12 kW
Gasol 3 B/P: 12 kW
Gasol 3 P: 12 kW
	

	Gasanslutning
	¾ tum
	

	Vattenanslutning
	¾ tum
	

	Avlopp
	DN 50
	

	Spänning
	1 NAC 230 V
	

	[bookmark: _Hlk208385812]Product Carbon Footprint (PCF)
- cradle-to-gate
- cradle-to-grave
- cradle-to-grave (förnybar energi)
	
ca. 1.700 kg CO2e
ca. 23.500 kg CO2e
 ca. 21.600 kg CO2e
	


* Drift med naturgas med en väteandel på upp till 20 % tillåten

Kombiugn (6 x 2/1 GN)
Modell: RATIONAL iCombi Classic 6-2/1 G  
Kombiugn med nätverksanslutning (tillval) för automatisk matlagning som uppfyller DIN 18866. Gasdriven bordsmodell för hygienisk installation på ett plant underlag eller mot väggen. Kombiugnens in- och utsida är tillverkad i rostfritt stål enligt DIN 1.4301 och ugnsutrymmet är utformat utan fogar med rundade hörn, erbjuder optimerad luftcirkulation och är isolerat mot värmestrålning. Elektroniska temperaturbegränsare för hög säkerhet i varmluftssystem och ånggenerator samt integrerad fläkthjulsbroms. Aktiv och högeffektiv avfuktning som ger ett perfekt tillagningsresultat även vid full beskickning. Integrerat, underhållsfritt fettavskiljningssystem utan extra fettfilter. Dynamisk luftcirkulation i ugnsutrymmet tack vare ett självständigt justerande och reverserande fläkthjul med fem hastigheter, som anpassas efter situationen och kan programmeras manuellt. Kombiugnen har en ventilerad ugnsdörr med tvåglasfönster, varav ett svängbart innerglas med värmereflekterande specialbeläggning samt uttagbar ugnstätning för enkel rengöring och smidiga byten utan hjälp av servicetekniker. Dörrhandtag med enhandsgrepp och automatlås. Dessutom har den en TFT-färgdisplay på minst 4,3 tum och realtidsklocka. Ugnsutrymmet är utrustat med energisnål och hållbar LED-belysning. Kombiugnen beskickas antingen med hjälp av ett fast inhängningsställ (med minst 68 mm skenavstånd) eller en beskickningsvagn (minst 64 mm) med plats för 6 galler eller plåtar (2/1 GN) för längsgående beskickning av GN-tillbehör. Integrerad sifon för anslutning till avloppsnät eller ränna. Det går även att ansluta till en energioptimeringsanläggning enligt DIN 18875. Vagnens översta gejderspår får inte placeras högre än 1,60 m för att uppfylla regelverket.Automatisk anpassning av installationsplats (höjd/sjudpunkt) genom kalibrering av kombiugnen. Enkel, språkoberoende användning med ikoner. 2 års garanti, även på delar, arbetstid och transport. Följande deklarationer, gränsvärden eller godkännanden (eller motsvarande) krävs: IP X5, Intertek, SVGW/SSIGE, CE, VDE, GS, EMC, WRAS, Watermark, NSF, FDA, DEKRA; HKICert, EnergyStar, DVL/Germanischer Lloyd, PCTAE44, drift med naturgas med en väteandel på upp till 20 %. Kombiugnen får användas utan manuell övervakning. Tillverkaren är certifierad enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 50001. Kombiugnen kan köras i följande driftlägen: Ånga, Varmluft och Kombiläge med fri fuktreglering, Regenerering, Tillagning på låg temperatur, Delta-T-tillagning, Tillagning med kärntemperatur, Nedkylning. Ugnstemperaturen kan ställas in på +30 °C till +300 °C. Kombiugnen är utrustad med helautomatisk, exakt mätning i 10-procentsteg, styrning och visning av fukthalten i ugnsutrymmet. Förberedda rätter kan värmas och färdiglagas genom noggrann styrning av ugnsklimatet, även när de redan är upplagda på tallrik. Det går att lägga in upp till 100 matlagningsprogram med upp till 12 steg, som kan namnges individuellt på olika språk (även med andra alfabet än det latinska). Ångan alstras utan tryck, med hjälp av en ånggenerator med självrengöringsprogram samt automatisk avkalkning och skötsel, oberoende av inställd hårdhetsgrad för vattnet. Drift utan vattenavhärdningsanläggning. Tack vare självrengöringsprogrammet slipper du avkalka kombiugnen manuellt. Service-diagnossystem med automatisk visning av servicemeddelanden, självtestfunktion för att aktivt kontrollera kombiugnens funktioner. Kombiugnen är försedd med ett helautomatiskt rengöringssystem som är oberoende av vattentryck och erbjuder flera rengöringsnivåer. Bättre arbetsmiljö genom användning av fosfor- och fosfatfria rengöringstabletter i fast form. Kombiugnen har flera rengöringsprogram, som även kan köras utan uppsikt över natten. Integrerad handdusch med automatisk återföring och två lägen för dusch eller stråle. 
Helintegrerat gränssnitt för trådlöst nätverk (tillval) utan extern antenn och Ethernet-port för anslutning till en molnbaserad nätverkslösning för fjärrstyrning. Central programmering av matlagningsprogram och överföring till maskiner. Insamling av service- och HACCP-data och data om aktuellt ugnsklimat, inställt driftläge och återstående tillagningstid. Lokalt datautbyte kan också ske via det integrerade USB-gränssnittet eller molnlösningen utan särskild programvara från tillverkaren. Administration av matlagningsprogram och produktion samt hantering av maskiner kan utföras via en molnbaserad lösning. För matlagningssystemet finns värden för CO2 e-avtrycket (PCF) för cradle to gate, cradle to grave och cradle to grave med förnybar energi enligt kraven i ISO 14067, verifierat av ett nationellt ackrediterat certifieringsorgan (Accredited Certification Body)

	Tekniska data
	schemalagd
	övrigt

	Hela kombiugnen inkl. handtag osv. [BxHxD]
	ca 1 100 x 850 x 1 050 mm
	

	Volym:
	6 gejderspår 2/1 GN
	

	Temperaturområde
	+30–300 °C
	

	Prestanda
(Nominell effekttillförsel)
	Naturgas* H/L: 28 kW
Gasol 3 B/P: 31 kW
Gasol 3 P: 28 kW
	

	Effekt ”Varmluft”
	Naturgas* H/L: 28 kW
Gasol 3 B/P: 31 kW
Gasol 3 P: 28 kW
	

	Effekt ”Ångkoka”
	Naturgas* H/L: 21 kW
Gasol 3 B/P: 23 kW
Gasol 3 P: 21 kW
	

	Gasanslutning
	¾ tum
	

	Vattenanslutning
	¾ tum
	

	Avlopp
	DN 50
	

	Spänning 
	1 NAC 230 V
	

	Product Carbon Footprint (PCF)
- cradle-to-gate
- cradle-to-grave
- cradle-to-grave (förnybar energi)
	
ca. 1.900 kg CO2e
ca. 35.700 kg CO2e
 ca. 31.900 kg CO2e
	


* Drift med naturgas med en väteandel på upp till 20 % tillåten

Kombiugn (10 x 1/1 GN)
Modell: RATIONAL iCombi Classic 10-1/1 G  
Kombiugn med nätverksanslutning (tillval) för automatisk matlagning som uppfyller DIN 18866. Gasdriven bordsmodell för hygienisk installation på ett plant underlag eller mot väggen. Kombiugnens in- och utsida är tillverkad i rostfritt stål enligt DIN 1.4301 och ugnsutrymmet är utformat utan fogar med rundade hörn, erbjuder optimerad luftcirkulation och är isolerat mot värmestrålning. Elektroniska temperaturbegränsare för hög säkerhet i varmluftssystem och ånggenerator samt integrerad fläkthjulsbroms. Aktiv och högeffektiv avfuktning som ger ett perfekt tillagningsresultat även vid full beskickning. Integrerat, underhållsfritt fettavskiljningssystem utan extra fettfilter. Dynamisk luftcirkulation i ugnsutrymmet tack vare två självständigt justerande och reverserande fläkthjul med fem hastigheter, som anpassas efter situationen och kan programmeras manuellt. Kombiugnen har en ventilerad ugnsdörr med tvåglasfönster, varav ett svängbart innerglas med värmereflekterande specialbeläggning samt uttagbar ugnstätning för enkel rengöring och smidiga byten utan hjälp av servicetekniker. Dörrhandtag med enhandsgrepp och automatlås. Dessutom har den en TFT-färgdisplay på minst 4,3 tum och realtidsklocka. Ugnsutrymmet är utrustat med energisnål och hållbar LED-belysning. Kombiugnen beskickas antingen med hjälp av ett fast inhängningsställ (med minst 68 mm skenavstånd) eller en beskickningsvagn (minst 64 mm) med plats för 10 galler eller plåtar (1/1 GN) för längsgående beskickning av GN-tillbehör. Integrerad sifon för anslutning till avloppsnät eller ränna. Det går även att ansluta till en energioptimeringsanläggning enligt DIN 18875. Det översta gejderspåret får inte placeras högre än 1,60 m för att uppfylla regelverket.Automatisk anpassning av installationsplats (höjd/sjudpunkt) genom kalibrering av kombiugnen. Enkel, språkoberoende användning med ikoner. 2 års garanti, även på delar, arbetstid och transport. Följande deklarationer, gränsvärden eller godkännanden (eller motsvarande) krävs: IP X5, Intertek, SVGW/SSIGE, CE, VDE, GS, EMC, WRAS, Watermark, NSF, FDA, DEKRA; HKICert, EnergyStar, DVL/Germanischer Lloyd, PCTAE44, drift med naturgas med en väteandel på upp till 20 %. Kombiugnen får användas utan manuell övervakning. Tillverkaren måste vara certifierad enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 50001. Kombiugnen kan köras i följande driftlägen: Ånga, Varmluft och Kombiläge med fri fuktreglering, Regenerering, Tillagning på låg temperatur, Delta-T-tillagning, Tillagning med kärntemperatur, Nedkylning. Ugnstemperaturen kan ställas in på +30 °C till +300 °C. Kombiugnen är utrustad med helautomatisk, exakt mätning i 10-procentsteg, styrning och visning av fukthalten i ugnsutrymmet. Förberedda rätter kan värmas och färdiglagas genom noggrann styrning av ugnsklimatet, även när de redan är upplagda på tallrik. Det går att lägga in upp till 100 matlagningsprogram med upp till 12 steg, som kan namnges individuellt på olika språk (även med andra alfabet än det latinska). Ångan alstras utan tryck, med hjälp av en ånggenerator med självrengöringsprogram samt automatisk avkalkning och skötsel, oberoende av inställd hårdhetsgrad för vattnet. Drift utan vattenavhärdningsanläggning. Tack vare självrengöringsprogrammet slipper du avkalka kombiugnen manuellt. Service-diagnossystem med automatisk visning av servicemeddelanden, självtestfunktion för att aktivt kontrollera maskinens funktioner. Kombiugnen är försedd med ett helautomatiskt rengöringssystem som är oberoende av vattentryck och erbjuder flera rengöringsnivåer. Bättre arbetsmiljö genom användning av fosfor- och fosfatfria rengöringstabletter i fast form. Kombiugnen har flera rengöringsprogram, som även kan köras utan uppsikt över natten. Integrerad handdusch med automatisk återföring och två lägen för dusch eller stråle. 
Helintegrerat gränssnitt för trådlöst nätverk (tillval) utan extern antenn och Ethernet-port för anslutning till en molnbaserad nätverkslösning för fjärrstyrning. Central programmering av matlagningsprogram och överföring till maskiner. Insamling av service- och HACCP-data och data om aktuellt ugnsklimat, inställt driftläge och återstående tillagningstid. Lokalt datautbyte kan också ske via det integrerade USB-gränssnittet eller molnlösningen utan särskild programvara från tillverkaren. Administration av matlagningsprogram och produktion samt hantering av maskiner kan utföras via en molnbaserad lösning. För matlagningssystemet finns värden för CO2 e-avtrycket (PCF) för cradle to gate, cradle to grave och cradle to grave med förnybar energi enligt kraven i ISO 14067, verifierat av ett nationellt ackrediterat certifieringsorgan (Accredited Certification Body)

	Tekniska data
	schemalagd
	övrigt

	Hela kombiugnen inkl. handtag osv. [BxHxD]
	ca 850 x 1100 x 850 mm
	

	Volym:
	10 gejderspår 1/1 GN
	

	Temperaturområde
	+30–300 °C
	

	Prestanda
(Nominell effekttillförsel)
	Naturgas* H/L: 22 kW
Gasol 3 B/P: 24 kW
Gasol 3 P: 22 kW
	

	Effekt ”Varmluft”

	Naturgas* H/L: 22 kW
Gasol 3 B/P: 24 kW
Gasol 3 P: 22 kW
	

	Effekt ”Ångkoka”
	Naturgas* H/L: 20 kW
Gasol 3 B/P: 22 kW
Gasol 3 P: 20 kW
	

	Gasanslutning
	¾ tum
	

	Vattenanslutning
	¾ tum
	

	Avlopp
	DN 50
	

	Spänning
	1 NAC 230 V
	

	Product Carbon Footprint (PCF)
- cradle-to-gate
- cradle-to-grave
- cradle-to-grave (förnybar energi)
	
ca. 1.900 kg CO2e
ca. 39.400 kg CO2e
 ca. 35.600 kg CO2e
	


* Drift med naturgas med en väteandel på upp till 20 % tillåten

Kombiugn (10 x 2/1 GN)
Modell: RATIONAL iCombi Classic 10-2/1 G  
Kombiugn med nätverksanslutning (tillval) för automatisk matlagning som uppfyller DIN 18866. Gasdriven bordsmodell för hygienisk installation på ett plant underlag eller mot väggen. Kombiugnens in- och utsida är tillverkad i rostfritt stål enligt DIN 1.4301 och ugnsutrymmet är utformat utan fogar med rundade hörn, erbjuder optimerad luftcirkulation och är isolerat mot värmestrålning. Elektroniska temperaturbegränsare för hög säkerhet i varmluftssystem och ånggenerator samt integrerad fläkthjulsbroms. Aktiv och högeffektiv avfuktning som ger ett perfekt tillagningsresultat även vid full beskickning. Integrerat, underhållsfritt fettavskiljningssystem utan extra fettfilter. Dynamisk luftcirkulation i ugnsutrymmet tack vare två självständigt justerande och reverserande fläkthjul med fem hastigheter, som anpassas efter situationen och kan programmeras manuellt. Kombiugnen har en ventilerad ugnsdörr med tvåglasfönster, varav ett svängbart innerglas med värmereflekterande specialbeläggning samt uttagbar ugnstätning för enkel rengöring och smidiga byten utan hjälp av servicetekniker. Dörrhandtag med enhandsgrepp och automatlås. Dessutom har den en TFT-färgdisplay på minst 4,3 tum och realtidsklocka. Ugnsutrymmet är utrustat med energisnål och hållbar LED-belysning. Kombiugnen beskickas antingen med hjälp av ett fast inhängningsställ (med minst 68 mm skenavstånd) eller en beskickningsvagn (minst 63mm) med plats för 10 galler eller plåtar (2/1 GN) för längsgående beskickning av GN-tillbehör. Integrerad sifon för anslutning till avloppsnät eller ränna. Det går även att ansluta till en energioptimeringsanläggning enligt DIN 18875. Vagnens översta gejderspår får inte placeras högre än 1,60 m för att uppfylla regelverket.Automatisk anpassning av installationsplats (höjd/sjudpunkt) genom kalibrering av kombiugnen. Enkel, språkoberoende användning med ikoner. 2 års garanti, även på delar, arbetstid och transport. Följande deklarationer, gränsvärden eller godkännanden (eller motsvarande) krävs: IP X5, Intertek, SVGW/SSIGE, CE, VDE, GS, EMC, WRAS, Watermark, NSF, FDA, DEKRA; HKICert, EnergyStar, DVL/Germanischer Lloyd, PCTAE44, drift med naturgas med en väteandel på upp till 20 %. Kombiugnen får användas utan manuell övervakning. Tillverkaren är certifierad enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 50001. Kombiugnen kan köras i följande driftlägen: Ånga, Varmluft och Kombiläge med fri fuktreglering, Regenerering, Tillagning på låg temperatur, Delta-T-tillagning, Tillagning med kärntemperatur, Nedkylning. Ugnstemperaturen kan ställas in på +30 °C till +300 °C. Kombiugnen är utrustad med helautomatisk, exakt mätning i 10-procentsteg, styrning och visning av fukthalten i ugnsutrymmet. Förberedda rätter kan värmas och färdiglagas genom noggrann styrning av ugnsklimatet, även när de redan är upplagda på tallrik. Det går att lägga in upp till 100 matlagningsprogram med upp till 12 steg, som kan namnges individuellt på olika språk (även med andra alfabet än det latinska). Ångan alstras utan tryck, med hjälp av en ånggenerator med självrengöringsprogram samt automatisk avkalkning och skötsel, oberoende av inställd hårdhetsgrad för vattnet. Drift utan vattenavhärdningsanläggning. Tack vare självrengöringsprogrammet slipper du avkalka kombiugnen manuellt. Service-diagnossystem med automatisk visning av servicemeddelanden, självtestfunktion för att aktivt kontrollera kombiugnens funktioner. Kombiugnen är försedd med ett helautomatiskt rengöringssystem som är oberoende av vattentryck och erbjuder flera rengöringsnivåer. Bättre arbetsmiljö genom användning av fosfor- och fosfatfria rengöringstabletter i fast form. Kombiugnen har flera rengöringsprogram, som även kan köras utan uppsikt över natten. Integrerad handdusch med automatisk återföring och två lägen för dusch eller stråle. 
Helintegrerat gränssnitt för trådlöst nätverk (tillval) utan extern antenn och Ethernet-port för anslutning till en molnbaserad nätverkslösning för fjärrstyrning. Central programmering av matlagningsprogram och överföring till maskiner. Insamling av service- och HACCP-data och data om aktuellt ugnsklimat, inställt driftläge och återstående tillagningstid. Lokalt datautbyte kan också ske via det integrerade USB-gränssnittet eller molnlösningen utan särskild programvara från tillverkaren. Administration av matlagningsprogram och produktion samt hantering av maskiner kan utföras via en molnbaserad lösning. För matlagningssystemet finns värden för CO2 e-avtrycket (PCF) för cradle to gate, cradle to grave och cradle to grave med förnybar energi enligt kraven i ISO 14067, verifierat av ett nationellt ackrediterat certifieringsorgan (Accredited Certification Body)

	Tekniska data
	schemalagd
	övrigt

	Hela kombiugnen inkl. handtag osv. [BxHxD]
	ca 1 100 x 1050 x 1 050 mm
	

	Volym:
	10 gejderspår 2/1 GN
	

	Temperaturområde
	+30–300 °C
	

	Prestanda
(Nominell effekttillförsel)
	Naturgas* H/L: 40 kW
Gasol 3 B/P: 44 kW
Gasol 3 P: 40 kW
	

	Effekt ”Varmluft”

	Naturgas* H/L: 40 kW
Gasol 3 B/P: 44 kW
Gasol 3 P: 40 kW
	

	Effekt ”Ångkoka”
	Naturgas* H/L: 40 kW
Gasol 3 B/P: 44 kW
Gasol 3 P: 40 kW
	

	Gasanslutning
	¾ tum
	

	Vattenanslutning
	¾ tum
	

	Spänning
	1 NAC 230 V
	

	Avlopp
	DN 50
	

	Product Carbon Footprint (PCF)
- cradle-to-gate
- cradle-to-grave
- cradle-to-grave (förnybar energi)
	
ca. 2.200 kg CO2e
ca. 60.500 kg CO2e
 ca. 53.500 kg CO2e
	


* Drift med naturgas med en väteandel på upp till 20 % tillåten

Kombiugn (20 x 1/1 GN)
Modell: RATIONAL iCombi Classic 20-1/1 G  
Kombiugn med nätverksanslutning (tillval) för automatisk matlagning som uppfyller DIN 18866. Gasdriven golvmodell för montering mot väggen. Kombiugnens in- och utsida är tillverkad i rostfritt stål enligt DIN 1.4301 och ugnsutrymmet är utformat utan fogar med rundade hörn, erbjuder optimerad luftcirkulation och är isolerat mot värmestrålning. Elektroniska temperaturbegränsare för hög säkerhet i varmluftssystem och ånggenerator samt integrerad fläkthjulsbroms. Aktiv och högeffektiv avfuktning som ger ett perfekt tillagningsresultat även vid full beskickning. Integrerat, underhållsfritt fettavskiljningssystem utan extra fettfilter. Dynamisk luftcirkulation i ugnsutrymmet tack vare tre självständigt justerande och reverserande fläkthjul med fem hastigheter, som anpassas efter situationen och kan programmeras manuellt. Kombiugnen har en ventilerad ugnsdörr med tvåglasfönster, varav ett svängbart innerglas med värmereflekterande specialbeläggning samt uttagbar ugnstätning för enkel rengöring och smidiga byten utan hjälp av servicetekniker. Dörrhandtag med enhandsgrepp och automatlås. Dessutom har den en TFT-färgdisplay på minst 4,3 tum och realtidsklocka. Ugnsutrymmet är utrustat med energisnål och hållbar LED-belysning. Kombiugnen beskickas med en beskickningsvagn (minst 65 mm) med plats för 20 galler eller plåtar (1/1 GN) för längsgående beskickning av GN-tillbehör. Integrerad sifon för anslutning till avloppsnät eller ränna. Det går även att ansluta till en energioptimeringsanläggning enligt DIN 18875. Vagnens översta gejderspår får inte placeras högre än 1,60 m för att uppfylla regelverket.Automatisk anpassning av installationsplats (höjd/sjudpunkt) genom kalibrering av kombiugnen. Enkel, språkoberoende användning med ikoner. 2 års garanti, även på delar, arbetstid och transport. Följande deklarationer, gränsvärden eller godkännanden (eller motsvarande) krävs: IP X5, Intertek, SVGW/SSIGE, CE, VDE, GS, EMC, WRAS, Watermark, NSF, FDA, DEKRA; HKICert, EnergyStar, DVL/Germanischer Lloyd, PCTAE44, drift med naturgas med en väteandel på upp till 20 %. Kombiugnen får användas utan manuell övervakning. Tillverkaren måste vara certifierad enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 50001. Kombiugnen kan köras i följande driftlägen: Ånga, Varmluft och Kombiläge med fri fuktreglering, Regenerering, Tillagning på låg temperatur, Delta-T-tillagning, Tillagning med kärntemperatur, Nedkylning. Ugnstemperaturen kan ställas in på +30 °C till +300 °C. Kombiugnen är utrustad med helautomatisk, exakt mätning i 10-procentsteg, styrning och visning av fukthalten i ugnsutrymmet. Förberedda rätter kan värmas och färdiglagas genom noggrann styrning av ugnsklimatet, även när de redan är upplagda på tallrik. Det går att lägga in upp till 100 matlagningsprogram med upp till 12 steg, som kan namnges individuellt på olika språk (även med andra alfabet än det latinska). Ångan alstras utan tryck, med hjälp av en ånggenerator med självrengöringsprogram (tillval) samt automatisk avkalkning och skötsel, oberoende av inställd hårdhetsgrad för vattnet. Drift utan vattenavhärdningsanläggning. Tack vare självrengöringsprogrammet (tillval) slipper du avkalka kombiugnen manuellt. Service-diagnossystem med automatisk visning av servicemeddelanden, självtestfunktion för att aktivt kontrollera kombiugnens funktioner. Kombiugnen är försedd med ett helautomatiskt rengöringssystem som är oberoende av vattentryck och erbjuder flera rengöringsnivåer. Bättre arbetsmiljö genom användning av fosfor- och fosfatfria rengöringstabletter i fast form. Kombiugnen har flera rengöringsprogram, som även kan köras utan uppsikt över natten. Integrerad handdusch med automatisk återföring och två lägen för dusch eller stråle. 
Helintegrerat gränssnitt för trådlöst nätverk (tillval) utan extern antenn och Ethernet-port för anslutning till en molnbaserad nätverkslösning för fjärrstyrning. Central programmering av matlagningsprogram och överföring till maskiner. Insamling av service- och HACCP-data och data om aktuellt ugnsklimat, inställt driftläge och återstående tillagningstid. Lokalt datautbyte kan också ske via det integrerade USB-gränssnittet eller molnlösningen utan särskild programvara från tillverkaren. Administration av matlagningsprogram och produktion samt hantering av maskiner kan utföras via en molnbaserad lösning. För matlagningssystemet finns värden för CO2 e-avtrycket (PCF) för cradle to gate, cradle to grave och cradle to grave med förnybar energi enligt kraven i ISO 14067, verifierat av ett nationellt ackrediterat certifieringsorgan (Accredited Certification Body)

	Tekniska data
	schemalagd
	övrigt

	Hela kombiugnen inkl. handtag osv. [BxHxD]
	ca 900 x 1900 x 950 mm
	

	Volym:
	20 gejderspår 1/1 GN
	

	Temperaturområde
	+30–300 °C
	

	Prestanda
(Nominell effekttillförsel)
	Naturgas* H/L: 44 kW
Gasol 3 B/P: 48 kW
Gasol 3 P: 44 kW
	

	Effekt ”Varmluft”

	Naturgas* H/L: 44 kW
Gasol 3 B/P: 48 kW
Gasol 3 P: 44 kW
	

	Effekt ”Ångkoka”
	Naturgas* H/L: 38 kW
Gasol 3 B/P: 40 kW
Gasol 3 P: 38 kW
	

	Gasanslutning
	¾ tum
	

	Vattenanslutning
	¾ tum
	

	Spänning
	1 NAC 230 V
	

	Avlopp
	DN 50
	

	Product Carbon Footprint (PCF)
- cradle-to-gate
- cradle-to-grave
- cradle-to-grave (förnybar energi)
	
ca. 2.800 kg CO2e
ca. 55.700 kg CO2e
 ca. 50.200 kg CO2e
	


* Drift med naturgas med en väteandel på upp till 20 % tillåten

Kombiugn (20 x 2/1 GN)
Modell: RATIONAL iCombi Classic 20-2/1 G  
Kombiugn med nätverksanslutning (tillval) för automatisk matlagning som uppfyller DIN 18866. Gasdriven golvmodell för hygienisk installation på ett plant underlag eller mot väggen. Kombiugnens in- och utsida är tillverkad i rostfritt stål enligt DIN 1.4301 och ugnsutrymmet är utformat utan fogar med rundade hörn, erbjuder optimerad luftcirkulation och är isolerat mot värmestrålning. Elektroniska temperaturbegränsare för hög säkerhet i varmluftssystem och ånggenerator samt integrerad fläkthjulsbroms. Aktiv och högeffektiv avfuktning som ger ett perfekt tillagningsresultat även vid full beskickning. Integrerat, underhållsfritt fettavskiljningssystem utan extra fettfilter. Dynamisk luftcirkulation i ugnsutrymmet tack vare tre självständigt justerande och reverserande fläkthjul med fem hastigheter, som anpassas efter situationen och kan programmeras manuellt. Kombiugnen har en ventilerad ugnsdörr med tvåglasfönster, varav ett svängbart innerglas med värmereflekterande specialbeläggning samt uttagbar ugnstätning för enkel rengöring och smidiga byten utan hjälp av servicetekniker. Dörrhandtag med enhandsgrepp och automatlås. Dessutom har den en TFT-färgdisplay på minst 4,3 tum och realtidsklocka. Ugnsutrymmet är utrustat med energisnål och hållbar LED-belysning. Kombiugnen beskickas med en beskickningsvagn (minst 65 mm) med plats för 20 galler eller plåtar (1/1 GN) för längsgående beskickning av GN-tillbehör. Integrerad sifon för anslutning till avloppsnät eller ränna. Det går även att ansluta till en energioptimeringsanläggning enligt DIN 18875. Vagnens översta gejderspår får inte placeras högre än 1,60 m för att uppfylla regelverket.Automatisk anpassning av installationsplats (höjd/sjudpunkt) genom kalibrering av kombiugnen. Enkel, språkoberoende användning med ikoner. 2 års garanti, även på delar, arbetstid och transport. Följande deklarationer, gränsvärden eller godkännanden (eller motsvarande) krävs: IP X5, Intertek, SVGW/SSIGE, CE, VDE, GS, EMC, WRAS, Watermark, NSF, FDA, DEKRA; HKICert, EnergyStar, DVL/Germanischer Lloyd, PCTAE44, drift med naturgas med en väteandel på upp till 20 %. Maskinen får användas utan manuell övervakning. Tillverkaren är certifierad enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 50001. Kombiugnen kan köras i följande driftlägen: Ånga, Varmluft och Kombiläge med fri fuktreglering, Regenerering, Tillagning på låg temperatur, Delta-T-tillagning, Tillagning med kärntemperatur, Nedkylning. Ugnstemperaturen kan ställas in på +30 °C till +300 °C. Kombiugnen är utrustad med helautomatisk, exakt mätning i 10-procentsteg, styrning och visning av fukthalten i ugnsutrymmet. Förberedda rätter kan värmas och färdiglagas genom noggrann styrning av ugnsklimatet, även när de redan är upplagda på tallrik. Det går att lägga in upp till 100 matlagningsprogram med upp till 12 steg, som kan namnges individuellt på olika språk (även med andra alfabet än det latinska). Ångan alstras utan tryck, med hjälp av en ånggenerator med självrengöringsprogram samt automatisk avkalkning och skötsel, oberoende av inställd hårdhetsgrad för vattnet. Drift utan vattenavhärdningsanläggning. Tack vare självrengöringsprogrammet slipper du avkalka kombiugnen manuellt. Service-diagnossystem med automatisk visning av servicemeddelanden, självtestfunktion för att aktivt kontrollera kombiugnens funktioner. Kombiugnen är försedd med ett helautomatiskt rengöringssystem som är oberoende av vattentryck och erbjuder flera rengöringsnivåer. Bättre arbetsmiljö genom användning av fosfor- och fosfatfria rengöringstabletter i fast form. Kombiugnen har flera rengöringsprogram, som även kan köras utan uppsikt över natten. Integrerad handdusch med automatisk återföring och två lägen för dusch eller stråle. 
Helintegrerat gränssnitt för trådlöst nätverk (tillval) utan extern antenn och Ethernet-port för anslutning till en molnbaserad nätverkslösning för fjärrstyrning. Central programmering av matlagningsprogram och överföring till maskiner. Insamling av service- och HACCP-data och data om aktuellt ugnsklimat, inställt driftläge och återstående tillagningstid. Lokalt datautbyte kan också ske via det integrerade USB-gränssnittet eller molnlösningen utan särskild programvara från tillverkaren. Administration av matlagningsprogram och produktion samt hantering av maskiner kan utföras via en molnbaserad lösning. För matlagningssystemet finns värden för CO2 e-avtrycket (PCF) för cradle to gate, cradle to grave och cradle to grave med förnybar energi enligt kraven i ISO 14067, verifierat av ett nationellt ackrediterat certifieringsorgan (Accredited Certification Body)

	Tekniska data
	schemalagd
	övrigt

	Hela kombiugnen inkl. handtag osv. [BxHxD]
	ca 1 100 x 1900 x 1150 mm
	

	Volym:
	20 gejderspår 2/1 GN
	

	Temperaturområde
	+30–300 °C
	

	Prestanda
(Nominell effekttillförsel)
	Naturgas* H/L: 80 kW
Gasol 3 B/P: 88 kW
Gasol 3 P: 80 kW
	

	Effekt ”Varmluft”

	Naturgas* H/L: 80 kW
Gasol 3 B/P: 88 kW
Gasol 3 P: 80 kW
	

	Effekt ”Ångkoka”
	Naturgas* H/L: 51 kW
Gasol 3 B/P: 56 kW
Gasol 3 P: 51 kW
	

	Gasanslutning
	¾ tum
	

	Vattenanslutning
	¾ tum
	

	Avlopp
	DN 50
	

	Spänning
	1 NAC 230 V
	

	Product Carbon Footprint (PCF)
- cradle-to-gate
- cradle-to-grave
- cradle-to-grave (förnybar energi)
	
ca. 3.300 kg CO2e
ca. 124.800 kg CO2e
 ca. 114.800 kg CO2e
	


* Drift med naturgas med en väteandel på upp till 20 % tillåten
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