Ausschreibungstext Geräte iVario TR
Haşlama, fırınlama ve yağda kızartma için çok işlevli pişirme ünitesi (2 x 17 litre)
Tip: RATIONAL iVario 2-XS:
[bookmark: _GoBack]Haşlama, fırınlama ve yağda kızartmaya, ayrıca diğer yaygın pişirme yöntemlerine uygun, çok işlevli pişirme ünitesi. Ünite, otomatik pişirme işlemleriyle donatılmıştır. Pişirme seyri daima, malzeme büyüklüğüne ve yükleme miktarına göre otomatik olarak uyarlanır. Renklenme seviyesi ve merkez sıcaklığı istendiği gibi ayarlanabilir. Bütün pişirme parametreleriyle ve pişirme sürecinin ne zaman sona ereceği bilgisiyle birlikte, pişirme seyri ekranda grafik olarak görüntülenir. Pişirme seyri üzerinde otomatik olarak yapılan değişiklikler görüntülenir. Pişirme işlemlerinin ve enerjinin yönetimi mikroişlemciler aracılığıyla yapılır. Ünite, kullanıcının bireysel davranışlarına göre kendini uyarlayan, kendi kendine öğrenen bir kullanım arabirimine sahiptir. Kazan tabanı, farklı sıcaklıklarda esnek alanlara bölünebilir. İstendiği gibi ayarlanabilen sıvı sıcaklığı, kazan zemin sıcaklığı ve yağ sıcaklığı aracılığıyla manuel pişirme yapılabilir.  Ünitede, aynı büyüklükte, ayrı ayrı ve farklı farklı kumanda edilebilen iki kazan vardır. Kazanın içindeki malzemeyi tanıma özelliği: yağın yanmasına izin vermez. Kazan, üç dakikadan kısa sürede oda sıcaklığından +200 °C’ye ısınır. Ünite istendiği gibi programlanarak (resimler, aksesuarlar ve metinlerle) 12 adımlı en az 1000 pişirme programı kaydedilebilir. Farklı farklı kullanıcı profilleri ve kullanıcı yetkileri yapılandırılabilir. Ünitede, pişirme sepetiyle haşlama ve yağda kızartma yapmak için, motor tahrikli ve zaman ayarı yapılabilen otomatik kaldırma ve indirme sistemi vardır. Ünitede, pişirme kazanını doldurmak için hassas ölçümlü otomatik su girişi vardır. Su girişi, kapağa entegre edilmiştir. Sıcaklık aralığı +30°C ile +250 °C arasındadır. Bir emniyet sıcaklık sınırlayıcısı aracılığıyla, aşırı ısınmadan koruma özelliğine sahiptir. Kapasitif dokunmatik ekranlı, kolay anlaşılır sembollere sahip, minimum 10 inçlik renkli cam ekranı, girişlerin onaylanması için basma fonksiyonlu, çevirmeli merkezi ayar düğmesi vardır. Kullanıcının müdahalesi gerektiğinde sesli ve görsel uyarılar verir. Ekran dili seçilebilir. Ünitede, kullanım kılavuzundaki bütün içerikler ve tarifler arasında kapsamlı arama fonksiyonu mevcuttur. Dijital sıcaklık göstergeleri. Sıcaklık birimi °C veya °F olarak ayarlanabilir. Nominal ve gerçek değer göstergesi. Dijital zamanlama saati, süre ayarlı 0-24 saat, isteğe göre saat/dakika veya dakika/saniye gösterimi Ayarlı alarm sesi, ayarlı ekran kontrastı. Ünite kalibrasyonu aracılığıyla kurulum yerine otomatik adaptasyon (yükseklik/kaynama noktası). Ekranda, kendi dilinizde yardım fonksiyonu ve kullanım kılavuzu mevcuttur. Ünitenin, özellikle pişirme kazanının temizliği, basit temizlik maddeleriyle yapılabilir. Üretici, ünitenin kullanımı ve uygulamalar hakkında ücretsiz bilgilendirme hizmeti sunar. Kazan kaplamasının dokunma sıcaklığı maksimum +ile 70 °C arasındadır. Yağda kızartma yapıldığı sırada ekranda, el duşunun kullanılmaması ve tahliye hattına kızartma yağı kaçmaması için kazan valfinin açılmamasını belirten uyarılar çıkar. Bir emniyet sıcaklık sınırlayıcısı aracılığıyla, yağın aşırı ısınması önlenir. Ünite, hızlı reaksiyon veren, çizilmez ve yüksek performanslı bir kazan tabanına sahiptir. Kazan kaynaksız ve eklentisizdir ve köşeleri yuvarlatılmıştır. Kazan, bir elektrikli piston aracılığıyla devrilir. Haşlama veya temizlik suyu doğrudan doğruya, entegre su tahliyesi üzerinden atılır. Zeminde tahliye kanalına gerek yoktur. Tahliye yüzünden kazan tabanında ısınmayan bölgeler meydana gelmez. En az altı ölçüm noktalı merkez sıcaklık sensörü (kazan başına 1 sensör) ve sensör doğru takılmadığında otomatik gösterim vardır. Kapakta mıknatıslı merkez sıcaklık sensörü tutucusu vardır. Kapak, bir elektrikli piston aracılığıyla açılıp kapatılır. Ünitede bir USB bağlantı noktası vardır. Ünitenin ekranı, ergonomik bir yüksekliktedir. Sıcaklık ve süre gösterimleri kolay görünür. Ünitede, servis mesajlarını otomatik olarak gösteren ve ünitenin fonksiyonlarının aktif olarak test edilmesini sağlayan bir servis teşhis programı vardır. Üretici tarafından eğitilen teknisyenlere sertifika verilir. Ünite, ayarlı ayaklar sayesinde terazilenir. İç ve dış malzemeleri paslanmaz çeliktir. Ünite, enerji tasarruf potasiyellerinden yararlanacak şekilde kurulur. Su ve elektrik tüketimi, minimuma indirilir. DIN 18873 uyarınca enerji tüketim verileri müşteriye kanıtlanır. Ünitede, malzemeye su eklemekte ve ünitenin suyla temizlenmesinde kullanılan, geri çekme otomatikli, duş ve tek huzme olarak ayarlanabilen, uzayıp kısalabilen hortumlu bir el duşu vardır. Entegre 1 NAC 230 V priz. Pişirme programlarının yönetimi ve üretim yönetiminin yanı sıra ünite yönetimi de bulut tabanlı bir çözüm üzerinden yapılabilir. Pişirme süreçleri entegre USB arabirimi üzerinden aktarılarak yerel veri alışverişinde de kullanılabilir. Özel üretici yazılımı gerekmeksizin, USB arabirimi veya bulut çözümü üzerinden HACCP veri kaydı ve raporlama özelliği. Ünitenin teknik ve elektronik aksamı baştan itibaren erişime açıktır. Tazyikli su koruması: IPX5. Uygunluk beyanı: CE. Aşağıdaki ve muadili onaylar sunulur: VDE/Semko Intertek/ETL Safety/GS/ETL Sanitation/SVGW. Ünitenin gözetimsiz kullanım izni vardır.
Ayaklı tezgah.
Paslanmaz çelik ayaklı tezgah.
Tekerlekli tezgah.
Kaide kurulumu için tezgah.
Tezgah yüksekliği elektrikli sistemle değiştirilebilir.
Düşük sıcaklıkta pişirme.
Kazan tabanı, farklı sıcaklıklarda esnek alanlara bölünebilir.
Kilitli yağda kızartma modu.
Harici antensiz, uzaktan müdahale ve bakım işlemleri için bulut tabanlı ağ çözüm sistemine bağlanabilen, tam entegre WLAN arabirimi. (Option)
RJ45 ethernet bağlantısı.
Enerji optimizasyon sistemine bağlantı olanağı.
Potansiyelsiz kontak.
SOLAS bağlantı olanağı.
El duşsuz.
FI sigortalı priz.
Prizsiz.
Kilitlenebilen kumanda ekranı.
Kazan tabanı esnek şekilde, farklı sıcaklıklarda alanlara bölünebilir.
Düşük sıcaklıkta pişirme.
Malzemeyi çevirmek için spatula.
Otomatik kaldırma ve indirme sistemi kullanıldığında sepetleri takmak için kol.
Otomatik kaldırma ve indirme sepetinin kullanılması için haşlama sepetleri.
Otomatik kaldırma ve indirme sepetinin kullanılması için kızartma sepetleri.
Kazan boşaltılırken malzemelerin tahliye kanalına kaçmaması için süzgeç.
Malzemenin kazan tabanına temasını önlemek için taban ızgarası.
GN kaplardaki malzemelerin kolayca boşaltılması ve porsiyonlanması için, yükseklik ayarlı taşıma arabası.
Kullanım hacmi: yaklaşık 17 litre/kazan Kazan yüzeyi: yaklaşık 13 dm²/kazan Genişlik: yaklaşık 1100 mm Derinlik: yaklaşık 750 mm Yükseklik: yaklaşık 1100 mm (tezgahla birlikte) (alt konstrüksiyonla birlikte) Giriş gücü: yaklaşık 14 kW Nominal gerilim: 400 V Soğuk su bağlantısı: 3/4" Su çıkışı: DN 40 Su şebekesine bağlı veya açık kanala bağlı atık su tahliye bağlantısı
