


Texte appel d'offres iCombi Classic E :

Four à air pulsé (6 x 1/1 GN)
Type : RATIONAL iCombi Classic 6-1/1 
Four à air pulsé avec mise en réseau en option selon la norme DIN 18866 pour la cuisson automatique. Appareil de table chauffé électriquement pour une installation hygiénique, affleurante et à ras de mur à l'arrière. L’appareil est fabriqué en acier inoxydable DIN 1.4301 à l’intérieur et à l’extérieur et possède un espace intérieur sans raccords aux coins arrondis, un flux d’air optimisé et est isolé contre le rayonnement thermique. Avec un limiteur de température électronique de sécurité pour une chaleur sèche et un générateur de vapeur ainsi qu’un frein de ventilateur intégré, une déshumidification active à haute performance garantit un résultat de cuisson parfait même à pleine charge. Système intégré de séparation des graisses, ne nécessitant pas de maintenance ni de filtre à graisse supplémentaire. Commande en fonction de la situation et programmation manuelle du système de turbulence de l'air dynamique dans l'enceinte de cuisson grâce à un ventilateur réversible à 5 vitesses. L’appareil est équipé d’une porte d’enceinte de cuisson à double vitrage rétroventilée, dont une vitre intérieure pivotante est pourvue d’un revêtement spécial réfléchissant la chaleur et d’un joint de porte à enficher pour un nettoyage facile et un remplacement aisé du joint sans technicien de maintenance. La porte est dotée d’une poignée à une main avec fonction de fermeture automatique. De plus, l’appareil est équipé au moins d’un écran couleur TFT 4,3‘’ et d'une horloge en temps réel. L’enceinte de cuisson dispose d’un éclairage à LED durable à économie d’énergie. Possibilité de charge de l’enceinte au moyen d’un support fixe (écartement minimum des rails 68 mm) ou par un support de plateaux (minimum 64 mm) pour le maintien de 6 grilles ou plaques (1/1 GN) en insertion longitudinale pour accessoires GN. Siphon intégré pour le raccordement de l'évacuation des eaux usées au réseau ou évacuation libre. Une connexion à un système d'optimisation énergétique selon la norme DIN 18875 est possible. En installation standard, le niveau supérieur ne dépasse pas une hauteur de 1,60 m pour une installation réglementaire. Ajustement automatique selon le lieu d'installation (altitude / point d'ébullition) grâce au calibrage de l'appareil. Commande simple et non vocale à l'aide d'icônes. Garantie 2 ans, pièces de rechange, main-d’œuvre et déplacements inclus. Les déclarations, homologations et marques de conformité suivantes ou équivalentes sont requises : IP X5, Intertek, SVGW/SSIGE, CE, VDE, GS, EMC, WRAS, Watermark, NSF, FDA, DEKRA; HKICert, EnergyStar, DVL/Germanischer Lloyd, PCTAE44. L'appareil peut être utilisé sans surveillance. Le fabricant doit être certifié selon les normes ISO 9001, ISO 14001 et ISO 50001. L’appareil est équipé des modes suivants : Vapeur, air pulsé et vapeur combinée avec régulation libre de l’humidité, régénération, cuisson basse température, cuisson Delta-T, régulation de la température à cœur, Cool Down. Température de l’enceinte de cuisson réglable de +30 °C à +300 °C, équipement avec mesure, contrôle et affichage entièrement automatisés et à 10 % près du degré d’humidité dans l’enceinte de cuisson. Les plats préparés peuvent être réchauffés grâce au réglage du climat de l'enceinte de cuisson, puis leur cuisson peut être terminée même si les plats sont déjà disposés sur des assiettes. Jusqu'à 100 programmes de cuisson avec jusqu'à 12 étapes de cuisson peuvent être programmés et personnalisés dans différentes langues (et d'autres alphabets). La vapeur est générée sans pression, au moyen d’un générateur de vapeur doté d’un programme d’autonettoyage ainsi que d’un dispositif de détartrage et d’entretien automatiques, quelle que soit la dureté de l’eau réglée. Fonctionnement sans adoucisseur d’eau. Grâce au programme d'autonettoyage, plus besoin de détartrage manuel. Système de Diagnostic de Service avec affichage automatique des messages de service et fonction d’autotest pour le contrôle actif des fonctions de l’appareil. L’appareil est équipé d’un système de nettoyage entièrement automatisé indépendant de la pression de l’eau et offrant plusieurs phases de nettoyage. Utilisation de produits de nettoyage solides sans phosphore ni phosphate sous forme de pastilles pour la sécurité du travail. L’appareil dispose de différents programmes de nettoyage, également sans surveillance pendant la nuit. Douchette intégrée avec enrouleur automatique et deux types de pulvérisation. Interface Wi-Fi entièrement intégrée en option sans antenne externe et interface Ethernet en option pour une connexion à une solution de mise en réseau basée sur le cloud, pour l’accès à distance. Programmation centralisée des programmes de cuisson et répartition sur les appareils. Saisie des données HACCP, de service, du climat actuel de l'enceinte de cuisson, du mode réglé et de la durée restante. Sortie également possible via l'interface USB intégrée pour l'échange local de données ou via une solution basée sur le cloud sans logiciel spécial du fabricant. Gestion des programmes de cuisson et de la production ainsi que gestion des appareils possibles via une solution basée sur le cloud. Pour l’appareil, des valeurs de l’empreinte CO2e des produits (PCF) sont disponibles pour cradle to gate, cradle to grave et cradle to grave avec énergies renouvelables conformément aux exigences de la norme ISO 14067, et elles sont vérifiées par un organisme de certification national accrédité (Accredited Certification Body)

	Caractéristiques techniques
	Planifié
	Proposé

	Appareil complet avec poignée, etc. [L x H x P]
	env. 850 x 850 x 850 mm
	

	Contenance :
	6 niveaux 1/1 GN
	

	Plage de température
	+30 °C à 300 °C
	

	Puissance « Air pulsé »
	env. 11 kW
	

	Générateur de vapeur
	env. 9 kW
	

	Puissance de raccordement
	env. 11 kW
	

	Tension nominale (le cas échéant exigence type d’installation)
	3 NAC 400 V
	

	Raccordement d'eau
	¾“
	

	Évacuation d’eau
	DN 50
	

	[bookmark: _Hlk208385812]Product Carbon Footprint (PCF)
- cradle-to-gate
- cradle-to-grave
- cradle-to-grave 
Product Carbon Footprint (PCF)
- cradle-to-gate
- cradle-to-grave
- cradle-to-grave (énergies renouvelables)

	
env. 1.300 kg CO2e
env. 28.200 kg CO2e
 env. 4.900 kg CO2e
	




Four à air pulsé (6 x 2/1 GN)
Type : RATIONAL iCombi Classic 6-2/1   
Four à air pulsé avec mise en réseau en option selon la norme DIN 18866 pour la cuisson automatique. Appareil de table chauffé électriquement pour une installation hygiénique, affleurante et à ras de mur à l'arrière. L’appareil est fabriqué en acier inoxydable DIN 1.4301 à l’intérieur et à l’extérieur et possède un espace intérieur sans raccords aux coins arrondis, un flux d’air optimisé et est isolé contre le rayonnement thermique. Avec un limiteur de température électronique de sécurité pour une chaleur sèche et un générateur de vapeur ainsi qu’un frein de ventilateur intégré, une déshumidification active à haute performance garantit un résultat de cuisson parfait même à pleine charge. Système intégré de séparation des graisses, ne nécessitant pas de maintenance ni de filtre à graisse supplémentaire. Commande en fonction de la situation et programmation manuelle du système de turbulence de l'air dynamique dans l'enceinte de cuisson grâce à un ventilateur modulant indépendamment et réversible à 5 vitesses. L’appareil est équipé d’une porte d’enceinte de cuisson à double vitrage rétroventilée, dont une vitre intérieure pivotante est pourvue d’un revêtement spécial réfléchissant la chaleur et d’un joint de porte à enficher pour un nettoyage facile et un remplacement aisé du joint sans technicien de maintenance. La porte est dotée d’une poignée à une main avec fonction de fermeture automatique. De plus, l’appareil est équipé au moins d’un écran couleur TFT 4,3‘’ et d'une horloge en temps réel. L’enceinte de cuisson dispose d’un éclairage à LED durable à économie d’énergie. Possibilité de charge de l’enceinte au moyen d’un support fixe (écartement minimum des rails 68 mm) ou par un support de plateaux (minimum 64 mm) pour le maintien de 6 grilles ou plaques (2/1 GN) en insertion longitudinale pour accessoires GN. Siphon intégré pour le raccordement de l'évacuation des eaux usées au réseau ou évacuation libre. Une connexion à un système d'optimisation énergétique selon la norme DIN 18875 est possible. En installation standard, le niveau supérieur ne dépasse pas une hauteur de 1,60 m pour une installation réglementaire. Ajustement automatique selon le lieu d'installation (altitude / point d'ébullition) grâce au calibrage de l'appareil. Commande simple et non vocale à l'aide d'icônes. Garantie 2 ans, pièces de rechange, main-d’œuvre et déplacements inclus. Les déclarations, homologations et marques de conformité suivantes ou équivalentes sont requises : IP X5, Intertek, SVGW/SSIGE, CE, VDE, GS, EMC, WRAS, Watermark, NSF, FDA, DEKRA; HKICert, EnergyStar, DVL/Germanischer Lloyd, PCTAE44. L'appareil peut être utilisé sans surveillance. Le fabricant doit être certifié selon les normes ISO 9001, ISO 14001 et ISO 50001. L’appareil est équipé des modes suivants : Vapeur, air pulsé et vapeur combinée avec régulation libre de l’humidité, régénération, cuisson basse température, cuisson Delta-T, régulation de la température à cœur, Cool Down. Température de l’enceinte de cuisson réglable de +30 °C à +300 °C, équipement avec mesure, contrôle et affichage entièrement automatisés et à 10 % près du degré d’humidité dans l’enceinte de cuisson. Les plats préparés peuvent être réchauffés grâce au réglage du climat de l'enceinte de cuisson, puis leur cuisson peut être terminée même si les plats sont déjà disposés sur des assiettes. Jusqu'à 100 programmes de cuisson avec jusqu'à 12 étapes de cuisson peuvent être programmés et personnalisés dans différentes langues (et d'autres alphabets). La vapeur est générée sans pression, au moyen d’un générateur de vapeur doté d’un programme d’autonettoyage ainsi que d’un dispositif de détartrage et d’entretien automatiques, quelle que soit la dureté de l’eau réglée. Fonctionnement sans adoucisseur d’eau. Grâce au programme d'autonettoyage, plus besoin de détartrage manuel. Système de Diagnostic de Service avec affichage automatique des messages de service et fonction d’autotest pour le contrôle actif des fonctions de l’appareil. L’appareil est équipé d’un système de nettoyage entièrement automatisé indépendant de la pression de l’eau et offrant plusieurs phases de nettoyage. Utilisation de produits de nettoyage solides sans phosphore ni phosphate sous forme de pastilles pour la sécurité du travail. L’appareil dispose de différents programmes de nettoyage, également sans surveillance pendant la nuit. Douchette intégrée avec enrouleur automatique et deux types de pulvérisation. 
Interface Wi-Fi entièrement intégrée en option sans antenne externe et interface Ethernet en option pour une connexion à une solution de mise en réseau basée sur le cloud, pour l’accès à distance. Programmation centralisée des programmes de cuisson et répartition sur les appareils. Saisie des données HACCP, de service, du climat actuel de l'enceinte de cuisson, du mode réglé et de la durée restante. Sortie également possible via l'interface USB intégrée pour l'échange local de données ou via une solution basée sur le cloud sans logiciel spécial du fabricant. Gestion des programmes de cuisson et de la production ainsi que gestion des appareils possibles via une solution basée sur le cloud. Pour l’appareil, des valeurs de l’empreinte CO2e des produits (PCF) sont disponibles pour cradle to gate, cradle to grave et cradle to grave avec énergies renouvelables conformément aux exigences de la norme ISO 14067, et elles sont vérifiées par un organisme de certification national accrédité (Accredited Certification Body)

	Caractéristiques techniques
	Planifié
	Proposé

	Appareil complet avec poignée, etc. [L x H x P]
	env. 1100 x 850 x 1050 mm
	

	Contenance :
	6 niveaux 2/1 GN
	

	Plage de température
	+30 °C à 300 °C
	

	Puissance « Air pulsé »
	env. 22 kW
	

	Générateur de vapeur
	env. 18 kW
	

	Puissance de raccordement
	env. 23 kW
	

	Tension nominale (le cas échéant exigence type d’installation)
	 3 NAC 400 V
	

	Raccordement d'eau
	¾“
	

	Évacuation d’eau
	DN 50
	

	Product Carbon Footprint (PCF)
- cradle-to-gate
- cradle-to-grave
- cradle-to-grave 
Product Carbon Footprint (PCF)
- cradle-to-gate
- cradle-to-grave
- cradle-to-grave (énergies renouvelables)

	
env. 1.600 kg CO2e
env. 52.300 kg CO2e
 env. 7.200 kg CO2e
	




Four à air pulsé (10 x 1/1 GN)
Type : RATIONAL iCombi Classic 10-1/1   
Four à air pulsé avec mise en réseau en option selon la norme DIN 18866 pour la cuisson automatique. Appareil de table chauffé électriquement pour une installation hygiénique, affleurante et à ras de mur à l'arrière. L’appareil est fabriqué en acier inoxydable DIN 1.4301 à l’intérieur et à l’extérieur et possède un espace intérieur sans raccords aux coins arrondis, un flux d’air optimisé et est isolé contre le rayonnement thermique. Avec un limiteur de température électronique de sécurité pour une chaleur sèche et un générateur de vapeur ainsi qu’un frein de ventilateur intégré, une déshumidification active à haute performance garantit un résultat de cuisson parfait même à pleine charge. Système intégré de séparation des graisses, ne nécessitant pas de maintenance ni de filtre à graisse supplémentaire.  Commande en fonction de la situation et programmation manuelle du système de turbulence de l'air dynamique dans l'enceinte de cuisson grâce à deux ventilateurs modulant indépendamment et réversibles à 5 vitesses. L’appareil est équipé d’une porte d’enceinte de cuisson à double vitrage rétroventilée, dont une vitre intérieure pivotante est pourvue d’un revêtement spécial réfléchissant la chaleur et d’un joint de porte à enficher pour un nettoyage facile et un remplacement aisé du joint sans technicien de maintenance. La porte est dotée d’une poignée à une main avec fonction de fermeture automatique. De plus, l’appareil est équipé au moins d’un écran couleur TFT 4,3‘’ et d'une horloge en temps réel. L’enceinte de cuisson dispose d’un éclairage à LED durable à économie d’énergie. Possibilité de charge de l’enceinte au moyen d’un support fixe (écartement minimum des rails 68 mm) ou par un support de plateaux (minimum 64 mm) pour le maintien de 10 grilles ou plaques (1/1 GN) en insertion longitudinale pour accessoires GN. Siphon intégré pour le raccordement de l'évacuation des eaux usées au réseau ou évacuation libre. Une connexion à un système d'optimisation énergétique selon la norme DIN 18875 est possible. En installation standard, le niveau supérieur du support de plateaux ne dépasse pas une hauteur de 1,60 m pour une installation réglementaire. Ajustement automatique selon le lieu d'installation (altitude / point d'ébullition) grâce au calibrage de l'appareil. Commande simple et non vocale à l'aide d'icônes. Garantie 2 ans, pièces de rechange, main-d’œuvre et déplacements inclus. Les déclarations, homologations et marques de conformité suivantes ou équivalentes sont requises : IP X5, Intertek, SVGW/SSIGE, CE, VDE, GS, EMC, WRAS, Watermark, NSF, FDA, DEKRA; HKICert, EnergyStar, DVL/Germanischer Lloyd, PCTAE44. L'appareil peut être utilisé sans surveillance. Le fabricant doit être certifié selon les normes ISO 9001, ISO 14001 et ISO 50001. L’appareil est équipé des modes suivants : Vapeur, air pulsé et vapeur combinée avec régulation libre de l’humidité, régénération, cuisson basse température, cuisson Delta-T, régulation de la température à cœur, Cool Down. Température de l’enceinte de cuisson réglable de +30 °C à +300 °C, équipement avec mesure, contrôle et affichage entièrement automatisés et à 10 % près du degré d’humidité dans l’enceinte de cuisson. Les plats préparés peuvent être réchauffés grâce au réglage du climat de l'enceinte de cuisson, puis leur cuisson peut être terminée même si les plats sont déjà disposés sur des assiettes. Jusqu'à 100 programmes de cuisson avec jusqu'à 12 étapes de cuisson peuvent être programmés et personnalisés dans différentes langues (et d'autres alphabets). La vapeur est générée sans pression, au moyen d’un générateur de vapeur doté d’un programme d’autonettoyage ainsi que d’un dispositif de détartrage et d’entretien automatiques, quelle que soit la dureté de l’eau réglée. Fonctionnement sans adoucisseur d’eau. Grâce au programme d'autonettoyage, plus besoin de détartrage manuel. Système de Diagnostic de Service avec affichage automatique des messages de service et fonction d’autotest pour le contrôle actif des fonctions de l’appareil. L’appareil est équipé d’un système de nettoyage entièrement automatisé indépendant de la pression de l’eau et offrant plusieurs phases de nettoyage. Utilisation de produits de nettoyage solides sans phosphore ni phosphate sous forme de pastilles pour la sécurité du travail. L’appareil dispose de différents programmes de nettoyage, également sans surveillance pendant la nuit.Douchette intégrée avec enrouleur automatique et deux types de pulvérisation.
Interface Wi-Fi entièrement intégrée en option sans antenne externe et interface Ethernet en option pour une connexion à une solution de mise en réseau basée sur le cloud, pour l’accès à distance. Programmation centralisée des programmes de cuisson et répartition sur les appareils. Saisie des données HACCP, de service, du climat actuel de l'enceinte de cuisson, du mode réglé et de la durée restante. Sortie également possible via l'interface USB intégrée pour l'échange local de données ou via une solution basée sur le cloud sans logiciel spécial du fabricant. Gestion des programmes de cuisson et de la production ainsi que gestion des appareils possibles via une solution basée sur le cloud. Pour l’appareil, des valeurs de l’empreinte CO2e des produits (PCF) sont disponibles pour cradle to gate, cradle to grave et cradle to grave avec énergies renouvelables conformément aux exigences de la norme ISO 14067, et elles sont vérifiées par un organisme de certification national accrédité (Accredited Certification Body)

	Caractéristiques techniques
	Planifié
	Proposé

	Appareil complet avec poignée, etc. [L x H x P]
	env. 850 x 1100 x 850 mm
	

	Contenance :
	10 niveaux 1/1 GN
	

	Plage de température
	+30 °C à 300 °C
	

	Puissance « Air pulsé »
	env. 18 kW
	

	Générateur de vapeur
	env. 18 kW
	

	Puissance de raccordement
	env. 19 kW
	

	Tension nominale (le cas échéant exigence type d’installation)
	3 NAC 400 V
	

	Raccordement d'eau
	¾“
	

	Évacuation d’eau
	DN 50
	

	Product Carbon Footprint (PCF)
- cradle-to-gate
- cradle-to-grave
- cradle-to-grave 
Product Carbon Footprint (PCF)
- cradle-to-gate
- cradle-to-grave
- cradle-to-grave (énergies renouvelables)

	
env. 1.500 kg CO2e
env. 46.700 kg CO2e
 env. 6.600 kg CO2e
	




Four à air pulsé (10 x 2/1 GN)
Type : RATIONAL iCombi Classic 10-2/1   
Four à air pulsé avec mise en réseau en option selon la norme DIN 18866 pour la cuisson automatique. Appareil de table chauffé électriquement pour une installation hygiénique, affleurante et à ras de mur à l'arrière. L’appareil est fabriqué en acier inoxydable DIN 1.4301 à l’intérieur et à l’extérieur et possède un espace intérieur sans raccords aux coins arrondis, un flux d’air optimisé et est isolé contre le rayonnement thermique. Limiteur de température électronique de sécurité pour une chaleur sèche et générateur de vapeur ainsi qu’un frein de ventilateur intégré. Une déshumidification active à haute performance garantit un résultat de cuisson parfait même à pleine charge. Système intégré de séparation des graisses, ne nécessitant pas de maintenance ni de filtre à graisse supplémentaire. Commande en fonction de la situation et programmation manuelle du système de turbulence de l'air dynamique dans l'enceinte de cuisson grâce à deux ventilateurs modulant indépendamment et réversibles à 5 vitesses. L’appareil est équipé d’une porte d’enceinte de cuisson à double vitrage rétroventilée, dont une vitre intérieure pivotante est pourvue d’un revêtement spécial réfléchissant la chaleur et d’un joint de porte à enficher pour un nettoyage facile et un remplacement aisé du joint sans technicien de maintenance. La porte est dotée d’une poignée à une main avec fonction de fermeture automatique. De plus, l’appareil est équipé au moins d’un écran couleur TFT 4,3‘’ et d'une horloge en temps réel. L’enceinte de cuisson dispose d’un éclairage à LED durable à économie d’énergie. Possibilité de charge de l’enceinte au moyen d’un support fixe (écartement minimum des rails 68 mm) ou par un support de plateaux (minimum 64 mm) pour le maintien de 10 grilles ou plaques (1/1 GN) en insertion longitudinale pour accessoires GN. Siphon intégré pour le raccordement de l'évacuation des eaux usées au réseau ou évacuation libre. Une connexion à un système d'optimisation énergétique selon la norme DIN 18875 est possible. En installation standard, le niveau supérieur ne dépasse pas une hauteur de 1,60 m pour une installation réglementaire. Ajustement automatique selon le lieu d'installation (altitude / point d'ébullition) grâce au calibrage de l'appareil. Commande simple et non vocale à l'aide d'icônes. Garantie 2 ans, pièces de rechange, main-d’œuvre et déplacements inclus. Les déclarations, homologations et marques de conformité suivantes ou équivalentes sont requises : IP X5, Intertek, SVGW/SSIGE, CE, VDE, GS, EMC, WRAS, Watermark, NSF, FDA, DEKRA; HKICert, EnergyStar, DVL/Germanischer Lloyd, PCTAE44. L'appareil peut être utilisé sans surveillance. Le fabricant doit être certifié selon les normes ISO 9001, ISO 14001 et ISO 50001. L’appareil est équipé des modes suivants : Vapeur, air pulsé et vapeur combinée avec régulation libre de l’humidité, régénération, cuisson basse température, cuisson Delta-T, régulation de la température à cœur, Cool Down. Température de l’enceinte de cuisson réglable de +30 °C à +300 °C, équipement avec mesure, contrôle et affichage entièrement automatisés et à 10 % près du degré d’humidité dans l’enceinte de cuisson. Les plats préparés peuvent être réchauffés grâce au réglage du climat de l'enceinte de cuisson, puis leur cuisson peut être terminée même si les plats sont déjà disposés sur des assiettes. Jusqu'à 100 programmes de cuisson avec jusqu'à 12 étapes de cuisson peuvent être programmés et personnalisés dans différentes langues (et d'autres alphabets). La vapeur est générée sans pression, au moyen d’un générateur de vapeur doté d’un programme d’autonettoyage ainsi que d’un dispositif de détartrage et d’entretien automatiques, quelle que soit la dureté de l’eau réglée. Fonctionnement sans adoucisseur d’eau. Grâce au programme d'autonettoyage, plus besoin de détartrage manuel. Système de Diagnostic de Service avec affichage automatique des messages de service et fonction d’autotest pour le contrôle actif des fonctions de l’appareil. L’appareil est équipé d’un système de nettoyage entièrement automatisé indépendant de la pression de l’eau et offrant plusieurs phases de nettoyage. Utilisation de produits de nettoyage solides sans phosphore ni phosphate sous forme de pastilles pour la sécurité de travail. L’appareil dispose de différents programmes de nettoyage, également sans surveillance pendant la nuit. Douchette intégrée avec enrouleur automatique et deux types de pulvérisation. 
Interface Wi-Fi entièrement intégrée en option sans antenne externe et interface Ethernet en option pour une connexion à une solution de mise en réseau basée sur le cloud, pour l’accès à distance. Programmation centralisée des programmes de cuisson et répartition sur les appareils. Saisie des données HACCP, de service, du climat actuel de l'enceinte de cuisson, du mode réglé et de la durée restante. Sortie également possible via l'interface USB intégrée pour l'échange local de données ou via une solution basée sur le cloud sans logiciel spécial du fabricant. Gestion des programmes de cuisson et de la production ainsi que gestion des appareils possibles via une solution basée sur le cloud. Pour l’appareil, des valeurs de l’empreinte CO2e des produits (PCF) sont disponibles pour cradle to gate, cradle to grave et cradle to grave avec énergies renouvelables conformément aux exigences de la norme ISO 14067, et elles sont vérifiées par un organisme de certification national accrédité (Accredited Certification Body)

	Caractéristiques techniques
	Planifié
	Proposé

	Appareil complet avec poignée, etc. [L x H x P]
	env. 1100 x 1050 x 1050 mm
	

	Contenance :
	10 niveaux 2/1 GN
	

	Plage de température
	+30 °C à 300 °C
	

	Puissance « Air pulsé »
	env. 36 kW
	

	Générateur de vapeur
	env. 36 kW
	

	Puissance de raccordement
	env. 38 kW
	

	Tension nominale (le cas échéant exigence type d’installation)
	3 NAC 400 V
	

	Raccordement d'eau
	¾“
	

	Évacuation d’eau
	DN 50
	

	Product Carbon Footprint (PCF)
- cradle-to-gate
- cradle-to-grave
- cradle-to-grave 
Product Carbon Footprint (PCF)
- cradle-to-gate
- cradle-to-grave
- cradle-to-grave (énergies renouvelables)

	
env. 2000 kg CO2e
env. 60.500 kg CO2e
 env. 8.300 kg CO2e
	




Four à air pulsé (20 x 1/1 GN)
Type : RATIONAL iCombi Classic 20-1/1   
Four à air pulsé avec mise en réseau en option selon la norme DIN 18866 pour la cuisson automatique. Appareil sur pied chauffé électriquement, possibilité d’installation à ras de mur à l’arrière. L’appareil est fabriqué en acier inoxydable DIN 1.4301 à l’intérieur et à l’extérieur et possède un espace intérieur sans raccords aux coins arrondis, un flux d’air optimisé et est isolé contre le rayonnement thermique. Avec un limiteur de température électronique de sécurité pour une chaleur sèche et un générateur de vapeur ainsi qu’un frein de ventilateur intégré, une déshumidification active à haute performance garantit un résultat de cuisson parfait même à pleine charge. Système intégré de séparation des graisses, ne nécessitant pas de maintenance ni de filtre à graisse supplémentaire. Commande en fonction de la situation et programmation manuelle du système de turbulence de l'air dynamique dans l'enceinte de cuisson grâce à trois ventilateurs modulant indépendamment et réversibles à 5 vitesses. L’appareil est équipé d’une porte d’enceinte de cuisson à double vitrage rétroventilée, dont une vitre intérieure pivotante est pourvue d’un revêtement spécial réfléchissant la chaleur et d’un joint de porte à enficher pour un nettoyage facile et un remplacement aisé du joint sans technicien de maintenance. La porte est dotée d’une poignée à une main avec fonction de fermeture automatique. De plus, l’appareil est équipé au moins d’un écran couleur TFT 4,3‘’ et d'une horloge en temps réel. L’enceinte de cuisson dispose d’un éclairage à LED durable à économie d’énergie. Possibilité de charge de l’enceinte par un support de plateaux (minimum 64 mm) pour le maintien de 20 grilles ou plaques (1/1 GN) en insertion longitudinale pour accessoires GN. Siphon intégré pour le raccordement de l'évacuation des eaux usées au réseau ou évacuation libre. Une connexion à un système d'optimisation énergétique selon la norme DIN 18875 est possible. En installation standard, le niveau supérieur ne dépasse pas une hauteur de 1,60 m pour une installation réglementaire. Ajustement automatique selon le lieu d'installation (altitude / point d'ébullition) grâce au calibrage de l'appareil. Commande simple et non vocale à l'aide d'icônes. Garantie 2 ans, pièces de rechange, main-d’œuvre et déplacements inclus. Les déclarations, homologations et marques de conformité suivantes ou équivalentes sont requises : IP X5, Intertek, SVGW/SSIGE, CE, VDE, GS, EMC, WRAS, Watermark, NSF, FDA, DEKRA; HKICert, EnergyStar, DVL/Germanischer Lloyd, PCTAE44. L'appareil peut être utilisé sans surveillance. Le fabricant doit être certifié selon les normes ISO 9001, ISO 14001 et ISO 50001. L’appareil est équipé des modes suivants : Vapeur, air pulsé et vapeur combinée avec régulation libre de l’humidité, régénération, cuisson basse température, cuisson Delta-T, régulation de la température à cœur, Cool Down. Température de l’enceinte de cuisson réglable de +30 °C à +300 °C, équipement avec mesure, contrôle et affichage entièrement automatisés et à 10 % près du degré d’humidité dans l’enceinte de cuisson. Les plats préparés peuvent être réchauffés grâce au réglage du climat de l'enceinte de cuisson, puis leur cuisson peut être terminée même si les plats sont déjà disposés sur des assiettes. Jusqu'à 100 programmes de cuisson avec jusqu'à 12 étapes de cuisson peuvent être programmés et personnalisés dans différentes langues (et d'autres alphabets). La vapeur est générée sans pression, au moyen d’un générateur de vapeur doté d’un programme d’autonettoyage ainsi que d’un dispositif de détartrage et d’entretien automatiques, quelle que soit la dureté de l’eau réglée. Fonctionnement sans adoucisseur d’eau. Grâce au programme d'autonettoyage, plus besoin de détartrage manuel. Système de Diagnostic de Service avec affichage automatique des messages de service et fonction d’autotest pour le contrôle actif des fonctions de l’appareil. L’appareil est équipé d’un système de nettoyage entièrement automatisé indépendant de la pression de l’eau et offrant plusieurs phases de nettoyage. Utilisation de produits de nettoyage solides sans phosphore ni phosphate sous forme de pastilles pour la sécurité de travail. L’appareil dispose de différents programmes de nettoyage, également sans surveillance pendant la nuit.Douchette intégrée avec enrouleur automatique et deux types de pulvérisation. 
Interface Wi-Fi entièrement intégrée en option sans antenne externe et interface Ethernet en option pour une connexion à une solution de mise en réseau basée sur le cloud, pour l’accès à distance. Programmation centralisée des programmes de cuisson et répartition sur les appareils. Saisie des données HACCP, de service, du climat actuel de l'enceinte de cuisson, du mode réglé et de la durée restante. Sortie également possible via l'interface USB intégrée pour l'échange local de données ou via une solution basée sur le cloud sans logiciel spécial du fabricant. Gestion des programmes de cuisson et de la production ainsi que gestion des appareils possibles via une solution basée sur le cloud. Pour l’appareil, des valeurs de l’empreinte CO2e des produits (PCF) sont disponibles pour cradle to gate, cradle to grave et cradle to grave avec énergies renouvelables conformément aux exigences de la norme ISO 14067, et elles sont vérifiées par un organisme de certification national accrédité (Accredited Certification Body)

	Caractéristiques techniques
	Planifié
	Proposé

	Appareil complet avec poignée, etc. [L x H x P]
	env. 900 x 1900 x 950 mm
	

	Contenance :
	20 niveaux 1/1 GN
	

	Plage de température
	+30 °C à 300 °C
	

	Puissance « Air pulsé »
	env. 36 kW
	

	Générateur de vapeur
	env. 36 kW
	

	Puissance de raccordement
	env. 38 kW
	

	Tension nominale (le cas échéant exigence type d’installation)
	3 NAC 400 V
	

	Raccordement d'eau
	¾“
	

	Évacuation d’eau
	DN 50
	

	Product Carbon Footprint (PCF)
- cradle-to-gate
- cradle-to-grave
- cradle-to-grave 
Product Carbon Footprint (PCF)
- cradle-to-gate
- cradle-to-grave
- cradle-to-grave (énergies renouvelables)

	
env. 2.600 kg CO2e
env. 63.800 kg CO2e
 env. 9.400 kg CO2e
	




Four à air pulsé (20 x 2/1 GN)
Type : RATIONAL iCombi Classic 20-2/1   
Four à air pulsé avec mise en réseau en option selon la norme DIN 18866 pour la cuisson automatique. Appareil sur pied chauffé électriquement pour une installation hygiénique, affleurante et à ras de mur à l'arrière. L’appareil est fabriqué en acier inoxydable DIN 1.4301 à l’intérieur et à l’extérieur et possède un espace intérieur sans raccords aux coins arrondis, un flux d’air optimisé et est isolé contre le rayonnement thermique. Limiteur de température électronique de sécurité pour une chaleur sèche et générateur de vapeur ainsi qu’un frein de ventilateur intégré. Une déshumidification active à haute performance garantit un résultat de cuisson parfait même à pleine charge. Système intégré de séparation des graisses, ne nécessitant pas de maintenance ni de filtre à graisse supplémentaire. Commande en fonction de la situation et programmation manuelle du système de turbulence de l'air dynamique dans l'enceinte de cuisson grâce à trois ventilateurs modulant indépendamment et réversibles à 5 vitesses. L’appareil est équipé d’une porte d’enceinte de cuisson à double vitrage rétroventilée, dont une vitre intérieure pivotante est pourvue d’un revêtement spécial réfléchissant la chaleur et d’un joint de porte à enficher pour un nettoyage facile et un remplacement aisé du joint sans technicien de maintenance. La porte est dotée d’une poignée à une main avec fonction de fermeture automatique. De plus, l’appareil est équipé au moins d’un écran couleur TFT 4,3‘’ et d'une horloge en temps réel. L’enceinte de cuisson dispose d’un éclairage à LED durable à économie d’énergie. Possibilité de charge de l’enceinte par un support de plateaux (minimum 64 mm) pour le maintien de 20 grilles ou plaques (1/1 GN) en insertion longitudinale pour accessoires GN. Siphon intégré pour le raccordement de l'évacuation des eaux usées au réseau ou évacuation libre. Siphon intégré pour le raccordement de l'évacuation des eaux usées au réseau ou évacuation libre. Une connexion à un système d'optimisation énergétique selon la norme DIN 18875 est possible. En installation standard, le niveau supérieur du support de plateaux ne dépasse pas une hauteur de 1,60 m pour une installation réglementaire. Ajustement automatique selon le lieu d'installation (altitude / point d'ébullition) grâce au calibrage de l'appareil. Commande simple et non vocale à l'aide d'icônes. Garantie 2 ans, pièces de rechange, main-d’œuvre et déplacements inclus. Les déclarations, homologations et marques de conformité suivantes ou équivalentes sont requises : IP X5, Intertek, SVGW/SSIGE, CE, VDE, GS, EMC, WRAS, Watermark, NSF, FDA, DEKRA; HKICert, EnergyStar, DVL/Germanischer Lloyd, PCTAE44. L'appareil peut être utilisé sans surveillance. Le fabricant doit être certifié selon les normes ISO 9001, ISO 14001 et ISO 50001. L’appareil est équipé des modes suivants : Vapeur, air pulsé et vapeur combinée avec régulation libre de l’humidité, régénération, cuisson basse température, cuisson Delta-T, régulation de la température à cœur, Cool Down. Température de l’enceinte de cuisson réglable de +30 °C à +300 °C, équipement avec mesure, contrôle et affichage entièrement automatisés et à 10 % près du degré d’humidité dans l’enceinte de cuisson. Les plats préparés peuvent être réchauffés grâce au réglage du climat de l'enceinte de cuisson, puis leur cuisson peut être terminée même si les plats sont déjà disposés sur des assiettes. Jusqu'à 100 programmes de cuisson avec jusqu'à 12 étapes de cuisson peuvent être programmés et personnalisés dans différentes langues (et d'autres alphabets). La vapeur est générée sans pression, au moyen d’un générateur de vapeur doté d’un programme d’autonettoyage ainsi que d’un dispositif de détartrage et d’entretien automatiques, quelle que soit la dureté de l’eau réglée. Fonctionnement sans adoucisseur d’eau. Grâce au programme d'autonettoyage, plus besoin de détartrage manuel. Système de Diagnostic de Service avec affichage automatique des messages de service et fonction d’autotest pour le contrôle actif des fonctions de l’appareil. L’appareil est équipé d’un système de nettoyage entièrement automatisé indépendant de la pression de l’eau et offrant plusieurs phases de nettoyage. Utilisation de produits de nettoyage solides sans phosphore ni phosphate sous forme de pastilles pour la sécurité de travail. L’appareil dispose de différents programmes de nettoyage, également sans surveillance pendant la nuit. Douchette intégrée avec enrouleur automatique et deux types de pulvérisation. 
Interface Wi-Fi entièrement intégrée en option sans antenne externe et interface Ethernet en option pour une connexion à une solution de mise en réseau basée sur le cloud, pour l’accès à distance. Programmation centralisée des programmes de cuisson et répartition sur les appareils. Saisie des données HACCP, de service, du climat actuel de l'enceinte de cuisson, du mode réglé et de la durée restante. Sortie également possible via l'interface USB intégrée pour l'échange local de données ou via une solution basée sur le cloud sans logiciel spécial du fabricant. Gestion des programmes de cuisson et de la production ainsi que gestion des appareils possibles via une solution basée sur le cloud. Pour l’appareil, des valeurs de l’empreinte CO2e des produits (PCF) sont disponibles pour cradle to gate, cradle to grave et cradle to grave avec énergies renouvelables conformément aux exigences de la norme ISO 14067, et elles sont vérifiées par un organisme de certification national accrédité (Accredited Certification Body)

	Caractéristiques techniques
	Planifié
	Proposé

	Appareil complet avec poignée, etc. [L x H x P]
	env. 1100 x 1900 x 1150 mm
	

	Contenance :
	20 niveaux 2/1 GN
	

	Plage de température
	+30 °C à 300 °C
	

	Puissance « Air pulsé »
	env. 66 kW
	

	Générateur de vapeur
	env. 54 kW
	

	Puissance de raccordement
	env. 68 kW
	

	Tension nominale (le cas échéant exigence type d’installation)
	3 NAC 400 V
	

	Raccordement d'eau
	¾“
	

	Évacuation d’eau
	DN 50
	

	Product Carbon Footprint (PCF)
- cradle-to-gate
- cradle-to-grave
- cradle-to-grave 
Product Carbon Footprint (PCF)
- cradle-to-gate
- cradle-to-grave
- cradle-to-grave (énergies renouvelables)

	
env. 3.100 kg CO2e
env. 97.500 kg CO2e
 env. 12.600 kg CO2e
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