Ausschreibungstext Geräte iVario ZH
可进行烧煮、煎烤和油炸的多功能烹饪设备（2 x 17升）
类型: RATIONAL iVario 2-XS:
[bookmark: _GoBack]多功能烹饪设备，适合进行烧煮、煎烤、油炸以及其他常见的烹饪方法。 设备可进行自动烹饪。 烹饪过程按照烹饪物大小和装料量不断进行自动调整。 变棕程度和中心温度可以随意调节。 图像显示烹饪过程，包括所有烹饪参数和系统计算的烹饪结束时间。 显示烹饪过程的自动调整。 通过微处理器控制烹饪过程和能量。 设备采用自学习操作方式，可按照用户的具体行为进行自我调整。 锅底可灵活分为温度不同的区域。 可通过按需调节液体温度、锅底温度或油温进行手动烹饪。  设备有两个大小相同、互相独立、可分开控制的锅体。 识别煮锅中的烹饪介质：确保油不会燃烧。 锅底必须在少于3分钟的时间内从室温预热到最高+200°C。 设备可自由编程（图片、配件和文字），至少有1000个烹饪程序，每个程序最多可有12个烹饪步骤。 可以配置不同的用户资料和用户权限。 设备配有电机驱动、时间可调的自动升降装置，用烹饪篮进行烧煮和油炸时可使用该装置。 设备配有计量准确的自动加水装置，用于往锅中注水。 加水装置整合在锅盖中。 温度范围+30°C到+250°C。使用安全温度限制器作为过热保护。 要求至少10吋的玻璃彩色显示器和电容式触摸屏、直观易懂的符号、用于确认输入的带“按下”功能的中央调节轮。 需要使用者操作时，设备发出信号声和显示屏指示。 可以设置显示屏语言。 可以对设备上的所有手册内容和食谱进行范围广泛的搜索。 数字式温度显示。 可将温度单位设为°C或°F。 显示额定值和实际值。 0-24小时数字定时器，带连续设置功能，可选择设为时/分和分/秒 可设置铃声，可设置显示屏对比度。 通过设备校准可自动调整符合安装地点的情况（高度/沸点）。 可在显示屏上以本国语言显示帮助功能和操作手册。 必须能够使用简单的清洁用品清洁设备，特别是清洁锅体。 制造商提供关于设备操作和使用的指导。 锅体外表面护板的触摸温度最高不超过+70°C。 油炸时必须显示不要使用手持喷淋器、不要打开锅阀的警告提示，以防炸油进入排放口。 安全温度限制器能够防止在发生故障情况下油温过高。 设备配有反应快速、耐刮擦的高性能锅底。 锅体无接缝，圆边圆角设计。 通过电动缸可将锅体倾斜。 直接通过煮锅中内置的排水口清空烹饪和清洁用水。 无需倾翻锅体将水倒入地面排水口或排放管 排水口不会导致锅底出现无法加热的区域。 中心温度探针（每锅1个探针）至少有6个测量点，并会在探针放置不正确的情况下自动显示信息。 锅盖上有磁性探针支架。 通过电动缸开关锅盖。 设备配有USB端口。 设备显示屏的高度符合人体工学。 温度和时间显示元件清晰可见。 设备装有服务诊断程序，可自动显示服务消息，还具有主动检查设备功能的自检功能。 由制造商培训的技术人员经过认证。 通过可调节支腿能够将设备调为水平。 内部和外部材料为不锈钢。 设备的设计方法能够充分利用节能潜力。 水电消耗量应限制到最小程度。 向委托方证明能耗数据符合DIN 18873标准。 设备装有可拉出的软管式喷水装置，带有自动返回功能以及可切换的喷洒和射流功能，用于为食物加水以及用水清洗设备。 内置插座，1 NAC 230 V。可通过云技术解决方案对烹饪程序、生产管理和设备管理进行管理。 通过整合的USB接口可管理烹饪过程和供餐，还可用于本地数据交换。 可通过USB接口以及云解决方案实现HACCP数据存储和数据输出，无需专门的制造商软件。 可从正面接触到设备的技术和电气部件。 防喷水保护： IPX5。 符合性声明： CE。 要求具有以下或类似检验认证： VDE/Semko Intertek/ETL Safety/GS/ETL Sanitation/SVGW。 设备具有可在无人监管的情况下独自运行的许可。
带支腿的底架。
带不锈钢支腿的底架。
带转向轮的底架。
可安装在底座上的底架。
可电动调节高度的底架。
低温烹制。
锅底可灵活分为温度不同的区域。
禁用油炸模式。
没有外部天线、完全整合在设备中的无线局域网接口，用于连接基于云的联网解决方案，以进行远程访问和维护。(Option)
以太网接口RJ45。
可连接到能源优化设备的连接预留装置。
无电势触点。
SOLAS连接预留装置。
无手持喷淋器。
带漏电保护器的插座。
无插座。
可上锁的操作面板。
锅底可灵活分成温度不同的区域。
低温烹制。
热水接口。
用于烹饪物翻面的锅铲。
使用自动升降装置时安装烹饪篮的支臂。
使用自动升降装置时的烹饪篮。
使用自动升降装置时的炸篮。
清空锅体时防止烹饪物进入排放口的滤网。
防止烹饪物与锅底接触的锅底架。
高度可调的运输车，用于方便地清空烹饪物以及将烹饪物分份到GN容器中。
有效容积：约17升/锅 锅体面积：约13 dm²/锅 宽：约1100 mm 深：约750 mm 高：约1100 mm（包括底架）（包括基座） 装机功率：约14 kW 标称电压：400 V 冷水接口：3/4" 排水管： DN 40 排水口可以连接到固定排水管道或者露天的排水沟
