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Equipamento de cocção multifuncional para cozinhar, assar e fritar (2 x 17 litros)
Tipo: RATIONAL iVario 2-XS:
Equipamento de cocção multifuncional adequado para cozinhar, assar, fritar e para outros métodos de cocção tradicionais. O equipamento conta com processos de cocção automáticos. O andamento da cocção é adaptado sempre automaticamente ao tamanho do alimento e à quantidade de carga. O nível de dourado e a temperatura de núcleo podem ser configurados livremente. Exibição gráfica do processo de cocção com todos os parâmetros de cocção e o término calculado para o tempo de cocção. Os ajustes automáticos no andamento da cocção são exibidos. O controle dos processos de cocção e da energia é realizado por microprocessadores. O equipamento conta com uma operação que aprende sozinha e adapta-se ao comportamento individual do usuário. O fundo da cuba pode ser dividido em zonas flexíveis e configurado com temperaturas diferentes. É possível cozinhar de modo manual configurando livremente a temperatura do líquido, a temperatura do fundo da cuba ou a temperatura do óleo.  O equipamento conta com duas cubas do mesmo tamanho que podem ser controladas juntas ou separadas. Reconhecimento do meio de cozimento na cuba: não tem como queimar o óleo. O fundo da cuba deve ser preaquecido em menos de três minutos da temperatura ambiente para até +200 °C. O equipamento pode ser programado livremente (com imagens, acessórios e textos) com, no mínimo, 1000 programas de cocção com até 12 etapas cada. É possível configurar perfis de usuários e direitos de usuário diferentes. O equipamento conta com um sistema automático para levantar e abaixar acionado por um motor e com tempo configurável livremente para cozinhar e fritar com cestos de cocção. O equipamento conta com uma entrada de água automática e com precisão de litros para encher a cuba de cocção. A entrada de água está integrada à tampa. Faixa de temperatura de +30°C a +250 °C. Um limitador de temperatura de segurança deve atuar para proteger contra o superaquecimento. Exige-se uma tela colorida de vidro de, no mínimo, 10 polegadas com uma tela sensível ao toque capacitiva, uma simbologia autoexplicativa e uma roda de ajuste central com função de apertar para confirmar as informações. Solicitação acústica e exibição visual para as intervenções necessárias que devem ser realizadas pelo usuário. Idioma da tela configurável. Abrangente função de pesquisa em todos os conteúdos do manual e nas receitas do equipamento. Exibição digital da temperatura. Unidade de temperatura configurável para °C ou °F. Exibição dos valores nominais e reais. Temporizador digital de 0-24 horas com configurações de duração; configuração opcional entre h/min ou min/s. Volume do som e contraste da tela ajustáveis. Adaptação automática ao local da instalação (altura/ponto de ebulição) pela calibragem do equipamento. Uma função de ajuda e um manual do usuário são exibidos na tela no idioma local. A limpeza do equipamento, principalmente da cuba de cocção, deve poder ser realizada com detergentes convencionais. A fabricante oferece um treinamento sobre a operação e o uso do equipamento. As temperaturas de contato do revestimento da cuba são de, no máximo, +70 °C. Ao fritar, advertências devem ser exibidas indicando que a ducha não pode ser utilizada e a válvula da cuba não pode ser aberta para que a gordura da fritura não seja descartada pelo esgoto. Um limitador de temperatura de segurança evita que o óleo superaqueça em caso de falhas. O fundo da cuba do equipamento apresenta um alto desempenho, uma reação rápida e é resistente a arranhões. Desse modo, a cuba não têm entalhes e conta com cantos arredondados. A cuba pode ser virada por um cilindro elétrico. O esvaziamento da água de cozimento e de limpeza é realizado diretamente por uma saída de água integrada na cuba. Assim, não é preciso virar em um ralo de chão nem em uma canaleta de escoamento. Graças à sequência, o fundo da cuba não fica com superfícies não aquecidas. Sensor de temperatura de núcleo (1 sensor por cuba) com, no mínimo, seis pontos de medição e exibição automática quando o sensor não é colocado corretamente. Suporte magnético para o sensor de temperatura de núcleo na tampa. A tampa abre e fecha por um cilindro elétrico. O equipamento está equipado com uma porta USB. A tela do equipamento está situada em uma altura ergonômica. Os elementos de exibição da temperatura e do tempo são bem visíveis. O equipamento conta com um programa de assistência técnica e de diagnóstico com exibição automática das mensagens de serviço e uma função de autoteste para verificar ativamente as funções do equipamento. Os técnicos treinados pela fabricante são certificados. O equipamento pode ser acomodado com a ajuda dos pés ajustáveis. Material interno e externo de aço inoxidável. O equipamento é projetado para obter o máximo dos potenciais de economia de energia. O consumo de água e de energia devem ser limitados ao mínimo necessário. Os dados de consumo de energia conforme a DIN 18873 devem ser comprovados para o contratante. O equipamento conta com uma ducha removível com sistema automático de retração e função configurável de jato difuso e único que permite adicionar água aos alimentos e limpar o equipamento com água. Tomada integrada, 1 NAC 230 V. É possível gerenciar os programas de cocção, a produção e o equipamento por uma solução baseada em nuvem. Também é possível ver a evolução da cocção e a entrega por uma interface USB integrada que pode ser igualmente utilizada para a troca de dados local. Possibilidade de armazenamento e transferência de dados de HACCP pela interface USB e pela solução em nuvem sem a necessidade de um software especial da fabricante. Áreas técnicas e eletrônicas acessíveis pela frente do equipamento. Proteção contra respingos de água: IPX5. Declaração de conformidade: CE. As autorizações a seguir ou semelhantes são requeridas: VDE/Semko Intertek/ETL Safety/GS/ETL Sanitation/SVGW. O equipamento está autorizado a ser operado sem monitoramento.
Base inferior com pés.
Base inferior com pés de aço inoxidável.
Base inferior com rodinhas.
Base inferior para instalação na base.
Base inferior com ajuste elétrico da altura.
Cozimento em baixas temperaturas.
O fundo da cuba pode ser dividido em zonas flexíveis e configurado com temperaturas diferentes.
Modo de fritura bloqueável.
Interface de WLAN totalmente integrada sem antena externa para conectar a uma solução de conexão baseada em nuvem para o acesso remoto e para a manutenção. (Option)
Conexão de Ethernet RJ45.
Preparo da conexão em um sistema de otimização de energia.
Contato seco.
Preparo da conexão SOLAS.
Sem ducha.
Tomada protegida com FI.
Sem tomada.
Painel de controle bloqueável.
Divisão do fundo da cuba em zonas flexíveis com temperaturas diferentes.
Cozimento em baixas temperaturas.
Espátula para virar o alimento.
Braço para colocar o cesto durante o uso do sistema automático para levantar e abaixar.
Cesto para cozinhar para ser usado no sistema automático para levantar e abaixar.
Cesto para fritar para ser usado no sistema automático para levantar e abaixar.
Escorredor para esvaziar a cuba sem deixar o alimento sair pelo esgoto.
Grelha para evitar o contato do alimento com o fundo da cuba.
Carrinho de transporte com altura ajustável para um esvaziamento fácil e para dividir o alimento sem problemas em recipientes GN. Volume útil: aproximadamente 17 litros/cuba Área da superfície: aproximadamente 13 dm²/cuba Largura: aproximadamente 1100 mm Profundidade: aproximadamente 750 mm Altura: aproximadamente 1100 mm (com base inferior) (com estrutura inferior) Potência de conexão: aproximadamente 14 kW Tensão nominal: 400 V Conexão de água fria: 3/4" Saída de água: DN 40 Conexão de esgoto em rede fixa ou escoamento aberto sem proteção.
