Soluzione di collegamento in rete per il controllo di sistemi di cottura e processi durante la preparazione di piatti caldi in cucine professionali

ConnectedCooking per tutti i sistemi di cottura RATIONAL collegabili in rete
Panoramica
Il sistema garantisce una panoramica completa degli apparecchi e dei processi per la preparazione di piatti caldi grazie a un Cockpit digitale. Grazie ad esso è possibile visualizzare lo stato online, i dati HACCP, lo stato igienico e di servizio, lo stato e le statistiche di funzionamento sull'utilizzo degli apparecchi, dettagli sul lavaggio e l'utilizzo dei programmi più frequenti. Inoltre è in grado di inviare informazioni attuali tramite notifiche in tempo reale su dispositivi mobili quando è richiesto l'intervento dell'utente (caricamento dell'apparecchio, Fine processo di cottura). Su richiesta può trasmettere in modo automatico le informazioni su errori e anomalie direttamente al service partner. Il manuale integrato, le ricette e i programmi di cottura possono essere condivisi tra gli apparecchi e la soluzione per il collegamento in rete tramite Internet o supporti dati. L'utilizzo deve essere possibile con ogni browser Internet senza software aggiuntivi. Sincronizzazione automatica dell'ora degli apparecchi in considerazione del fuso orario. 
Gestione delle ricette
Creazione di piatti, ricette, programmi di cottura e ingredienti nell'azienda di produzione alimentare. Trasmissione per la produzione ai rispettivi sistemi di cottura target all'ora desiderata, anche da una sede all'altra. Standardizzazione di piani di produzione e processi di lavoro mediante fasi di preparazione prefissate. Accesso a più di 10.000 ricette sperimentate. È possibile creare profili utente per i quali possono essere impostate autorizzazioni individuali per la modifica delle impostazioni.
Gestione degli apparecchi
Gestione e controllo centralizzati dei sistemi di cottura, diritti utente, stato operativo, programmi, impostazioni dei parametri e cronologia degli errori. Controllo remoto dei sistemi di cottura possibile via Internet con un pannello di comando virtuale tramite PC e dispositivi mobili. Allarmi, richieste di azione e messaggi di errore possono essere inviati mediante notifica all'utente e, su richiesta, anche al service partner. Opzionalmente è possibile configurare accesso, diagnosi e manutenzione remoti tramite service partner. Possibilità di messa a disposizione di dati secondo la norma DIN 18898 come produttore, numero di serie, denominazione del sistema di cottura, dati HACCP, ecc. tramite l'interfaccia di comunicazione OPC UA via cloud.
Gestione della sicurezza alimentare
Rilevanti dati HACCP vengono registrati automaticamente e documentati in modo chiaro. I dati possono inoltre essere scaricati in formato Excel o PDF. 
Sicurezza
I dati personalizzati e gli account di accesso devono essere crittografati nel rispetto degli standard vigenti e possono essere accessibili soltanto ai destinatari selezionati. I dati devono poter essere assicurati mediante backup.
Requisiti di sistema
Il committente deve mettere a disposizione una rete con lo standard WiFi 802.11 b/g/n 2,4 GHz orientata verso l'apparecchio in alto e in avanti o una presa di rete Ethernet RJ45 per ciascun apparecchio.
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